Sending;¬ DPT 2xx4/3224 PCI SCSI-Adapter
¬

¬SCSI-GerÙte

Dieser Treiber erkennt den Zieladapter automatisch und konfiguriert sich selbst.

Unterstötzte Hardware: 

PM2024 PCI SCSI-Adapter
PM2044W PCI Wide SCSI-Adapter
PM2044UW PCI Ultra Wide SCSI-Adapter
PM2124 PCI SCSI-Adapter
PM2124W PCI Wide SCSI-Adapter
PM2144W PCI Wide SCSI-Adapter
PM2144UW PCI Ultra Wide SCSI-Adapter
PM3224 PCI SCSI-Adapter
PM3224W PCI Wide SCSI-Adapter

Dieser Treiber unterstötzt PCI SCSI-Host-Adapter des Typs 3224 und der Serie DPT 2x24.

Installation eines DPT PCI SCSI-Adapters

	Hinweis:  Sie mössen den DPT PCI SCSI-Adapter in Ihrem System installieren, bevor Sie den Treibver konfigurieren.

1.	Lesen Sie im Handbuch zu Smart Cache III oder SmartRaid nach, das im Lieferumfang des Adapters enthalten ist. Dieses Handbuch enthÙlt Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten.
2.	Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter mit dem beim Initialisieren des Systems verfögbaren SCSI-Setup-Programm von DPT korrekt konfigurieren. 
3.	Wenn Sie externe SCSI-Laufwerke verwenden, mössen Sie die Datenöbertragungsrate auf dem SCSI-Bus mit dem SCSI-Programm von DPT begrenzen.
	Hinweis:  Bei fröheren Versionen von PM2024 und PM2124 liegt ein Fehler vor. Dadurch kðennen Sie dort keine asynchrone Datenöbertragung wÙhlen, die för externe Laufwerke den bevorzugten Modus darstellt. Durch den gleichen Fehler funktioniert auch die Funktion "External Cable Detection" (Erkennung externer Leitungen) nicht. Mðglicherweise mössen sie in diesem Fall synchrone šbertragung mit 5 MB/s wÙhlen. Erkundigen Sie sich bei DPT, ob Sie bei Ihrer Karte zu dieser Maûnahme greifen mössen. 
4.	Bauen Sie den DPT PCI SCSI-Adapter in einen PCI-Sockel ein.
	Hinweis:  Durch einen Fehler kommt es in fröheren PM2024-Versionen zu PCI-ParitÙtsfehlern. Wenn auf der Konsole Fehlermeldungen der Arta "EATA interrupt: bad status 0x12" (ungöltiger Status 0x12 ) angezeigt werden, mössen Sie mðglicherweise die PCI-ParitÙt im Setup-Programm von DPT deaktivieren.
5. 	Wenn Sie ein SX4000-Modul mit dem DPT-Host-Adapter verbunden haben, um mehrere SCSI-Busse verwenden zu kðnnen, und Sie das Initialisierungslaufwerk an den DPT-Host-Adapter anschlieûen, stellen Sie sicher, daû das Initialisierungslaufwerk an den exteren SCSI-Anschluû und nicht an einen internen SCSI-Bus-Anschluû des SX4000 angeschlossen ist.

Konfiguration des GerÙtetreibers för den DPT PCI SCSI-Adapter

	Hinweis: Beim Installieren eines EISA-Host-Adapters mössen Sie die Karte installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.
	Hinweis: In der Online-Hilfe der Anwendung "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausföhren von "Configure".

1. 	Klicken Sie auf das SCSI-Symbol im oberen Bereich des Configure-Fensters "GerÙteöbersicht". Wenn in diesem Fenster die Liste der GerÙte eine Zeile mit "DPT" enthÙlt und der DPT-SCSI-Adapter bereits in Ihrem Computer installiert ist, wÙhlen Sie diesen Adapternamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen".
2. 	Mðchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeföhrten Adapters den DPT SCSI-Adapter verwenden, wÙhlen Sie den Adapternamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen". 
3.	Klicken Sie auf "Hinzufögen".
4. 	Das Fenster "SCSI-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". WÙhlen Sie "DPT 2x24/3224 PCI SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
	Hinweis:  Ist der DPT-Treiber nicht in der Liste der festgestellten GerÙte aufgeföhrt, liegt ein Problem in der Systemkonfiguration vor. Föhren Sie beim Initialisieren das Setup-Programm des Systems aus, um sicherzustellen, daû das BIOS des Systems för diese Karte konfiguriert ist. 
6.	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern".
7.	WÙhlen Sie "Verlassen" aus dem Menö "Configure".

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zum Installieren und Konfigurieren von GerÙtetreibern. 

·	Unter NeXTanswer 1830 finden Sie einen šberblick för diesen 	DPT-GerÙtetreiber.