Photostyle FTG ISA
,

,	PÝriphÝriques Pointage

Introduction

Le pilote de pÝriphÝriques du photostyle FTG ISA supporte un photostyle FTG connectÝ via un adaptateur d'interface FTG PXL-395.  

Vous pouvez utiliser un photostyle FTG avec une souris ou un autre pÝriphÝrique de pointage. En gardant ces deux pÝriphÝriques actifs, vous pouvez choisir celui qui est le mieux adaptÝ Õ la t×che que vous voulez effectuer.

Utilisation du photostyle sur des zones sombres

Le photostyle parvient Õ positionner le curseur en dÝtectant la lumiÜre de l'Ýcran ; par contre, cette opÝration devient problÝmatique lorsque vous utilisez le photostyle sur des zones sombres. Bien que l'interface utilisateur de OPENSTEP pour Mach gÜre relativement bien ce problÜme, Ývitez d'utiliser un arriÜre-plan de couleur sombre. 

Installation et configuration du photostyle FTG

Tout d'abord, installez l'adaptateur PXL-395 comme indiquÝ dans le Manuel de l'utilisateur FTG. Lorsque vous dÝfinissez l'adresse de port et les cavaliers d'interruption de l'adaptateur PXL-395, inscrivez les paramÜtres car vous serez amenÝ Õ vous en servir dans l'application Configure. NeXT recommande d'utiliser Auto comme paramÜtre du cavalier d'interruption. 

Ensuite, utilisez l'application Configure pour configurer le pilote de pÝriphÝriques du photostyle FTG ISA. SpÝcifiez une adresse de port et un numÝro d'interruption qui correspondent aux paramÜtres du cavalier sur la carte. Si vous avez sÝlectionnÝ le paramÜtre Auto, vous pouvez choisir une interruption disponible Õ ce niveau.  

AprÜs avoir dÝfini les numÝros de port et d'interruption, enregistrez la configuration et quittez Configure. Relancez l'ordinateur et ouvrez une session en tant que root et entamez la procÝdure de calibrage. 

Calibrage du pilote de pÝriphÝriques du photostyle FTG

Vous devez calibrer le pÝriphÝrique du photostyle FTG ISA lorsque vous l'installez pour la premiÜre fois et Õ chaque fois que vous sÝlectionnez un nouveau mode d'affichage. Vous pouvez recalibrer le pÝriphÝrique Õ tout moment pour amÝliorer l'asservissement du curseur au photostyle.  

Utilisez l'application Configure et sÝlectionnez le photostyle FTG. Si la dÝtection du pÝriphÝrique a rÝussi au dÝmarrage de l'ordinateur, le bouton Calibrer est activÝ. Cliquez dessus et suivez les instructions qui vous sont proposÝes. Lorsque le calibrage est terminÝ, enregistrez la configuration.  

RÝglage du photostyle FTG 

Une fois le calibrage terminÝ, vous pouvez modifier la valeur du champ RÝponse. Ce nombre gÜre la quantitÝ d'Ýchantillons consÝcutifs dont le pÝriphÝrique calcule la moyenne pour contrîler le dÝplacement du curseur. Plus ce nombre est ÝlevÝ, plus le curseur est lent et facile Õ dÝplacer. En revanche, moins ce nombre est  ÝlÝvÝ, plus le curseur est rapide et sensible aux mouvements du photostyle. Nous vous recommandons d'entrer des nombres ÝlevÝs pour rÝduire l'instabilitÝ du curseur sur des zones sombres importantes. 

Lorsque vous avez dÝfini l'option RÝponse, enregistrez la configuration. 

,

Voir Ýgalement
	
·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.