FTG ISA-Lichtgriffel
,

,	ZeigegerÙte

šbersicht

Der GerÙtetreiber för den FTG ISA-Lichtgriffel unterstötzt einen Lichtgriffel, der öber einen internen Schnittstellenadapter des Typs FTG PXL-395 angeschlossen ist. 

Sie kðnnen den FTG-Lichtgriffel gleichzeitig mit anderen ZeigegerÙten wie einer Maus verwenden und so stets das ZeigegerÙt auswÙhlen, das för die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist.

Verwendung des Lichtgriffels in schwarzen Bereichen

Der Lichtgriffel positioniert den Cursor durch vom Bildschirm ausgehendes Licht. Daher kann es zu Problemen kommen, wenn Sie den Lichtgriffel auf groûen schwarzen Bereichen verwenden. Im allgemeinen treten solche Probleme bei der BenutzeroberflÙche von OPENSTEP för Mach nicht auf. Trotzdem sollten Sie keine sehr dunklen Farben als Bildschirmhintergrund verwenden.

Installation und Konfiguration des FTG-Lichtgriffels

Installieren Sie zuerst den PXL-395-Adapter wie im FTG-Benutzerhandbuch beschrieben. Notieren Sie die Einstellungen, die Sie för die Anschluûadresse und die Interrupt-Steckbröcken vornehmen. Sie benðtigen diese Daten, wenn Sie die Anwendung "Configure" ausföhren. NeXT empfiehlt, die Interrupt-Steckbröcke auf "Auto" einzustellen.

Konfigurieren Sie anschlieûend den GerÙtetreiber des FTG ISA-Lichtgriffel in der Anwendung "Configure". Geben Sie die Anschluûadresse und die Interrupt-Nummer ein, die auf der Karte eingestellt sind. Wenn Sie als Steckbröckeneinstellung "Auto" gewÙhlt haben, kðnnen Sie hier eine beliebige Steckbröcke auswÙhlen.

Sichern Sie die Einstellungen der Anschluûadresse und den Interrupt, und verlassen Sie die Anwendung "Configure". Starten Sie den Computer neu. Melden Sie sich als "root" an, und kalibrieren Sie den Stift.

Kalibrieren des FTG-Lichtgriffel-Treibers

Wenn Sie den FTG-Lichtgriffel zum ersten Mal verwenden,  und wenn Sie den Anzeigemodus Ùndern, mössen Sie den Treiber des Griffels kalibrieren. Sie kðnnen den Treiber jederzeit neu kalibrierenKalibrieren, um die Bewegung des Cursors zu verbessern.

Starten Sie die Anwendung "Configure", und wÙhlen Sie den Treiber för den FTG-Lichtgriffel aus. Wurde der Treiber des Lichtgriffels beim Initialisieren des Systems korrekt festgestellt, ist der Schalter "Kalibrieren" jetzt aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter "Kalibrieren", und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sichern Sie nach dem Kalibrieren Ihre Einstellungen.

Einstellen des Ansprechverhaltens des FTG-Lichtgriffels

Nach dem Kalibrieren kðnnen Sie den Wert för das Feld "Ansprechverhalten" einstellen. Dieser Wert steuert, aus wievielen aufeinanderfolgenden Messungen der Treiber den Durchschnitt  ermittelt, um die Position des Cursors zu steuern. Je hðher der Wert, desto langsamer und weicher bewegt sich der Cursor. Wenn Sie einen niedrigen Wert wÙhlen, bewegt sich der Cursor schneller und spricht schneller an. Hohe Werte sorgen in groûen schwarzen  Bereichen  för ruhigere Cursor-Bewegungen.

Sichern Sie den Wert för das Ansprechverhalten, wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben. 

,
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.