Media Vision Jazz 16-gestötzter Adapter 
,

, 	Audio-GerÙte

Dieser ISA-Bus-GerÙtetreiber ist för Intel-gestötzte Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert. Wenn Sie diesen Treiber auf einem PCI-Bus-System verwenden, sollten Sie unbedingt auch die aktualisierte Version des Intel 8240 PCI-Bröckentreibers installieren und konfigurieren. 

Unterstötzte Hardware: 

  ·	Media Vision Jazz 16-gestötzte Adapter 

Installation und Konfiguration: 

	Hinweis:  Stellen Sie sicher, daû das BIOS des Systems nicht auf die DMA- (oder IRQ-) Ressourcen zugreift, die Sie dem Jazz 16-Adapter zuweisen.
	
1. 	Installieren Sie den Adapter im System.
2. 	Melden Sie sich als "root" an, und starten Sie die Anwendung "Configure".  
3.	Klicken Sie auf das Symbol för Audio-GerÙte im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht". Das Fenster "Audio-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. WÙhlen Sie das runde Optionsfeld "Alle installierten Treiber hinzufögen", falls es nicht bereits markiert ist.
4.	WÙhlen Sie in der Liste den Treiber "Media Vision Jazz16 (8- und 16-Bit-DMA)", und klicken Sie auf hinzufögen. 
5. 	Klicken Sie auf "Fertig", anschlieûend auf "Sichern", und verlassen Sie "Configure".

,
	
Fehler

·	Bei vielen Systemen treten bei 16-Bit-DMA-šbertragungen Probleme auf. Wenn solche Probleme auftreten, werden in der Regel Fehlermeldungen in /usr/adm/messages ausgedruckt. Verwenden Sie in diesem Fall den Treiber "Media Vision Jazz16 (8-Bit-DMA)".

,

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTAnswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.