Adaptateur d'affichage Number9 
Motion 331
¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

MatÝriels pris en charge : ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour prendre en charge les modÜles suivants de la famille des adaptateurs d'affichage Number9 9FX Motion 331 :
 ·	9FX Motion 331 PCI / 1 Mo (NB9FX1-331-1P)
 ·	9FX Motion 331 PCI / 2 Mo (NB9FX1-331-2P)

RÝsolutions prises en charge : 

Avec 1 Mo de DRAM, le pilote prend en charge les modes d'affichage  suivants : 

	Couleur 8 bits				Couleur 16 bits

640x480	640x480
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

800x600	800x600
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

1024x768
60, 70, 75, 85 Hz

1152x864
60, 72, 75, 85 Hz

Avec 2 Mo de DRAM, le pilote prend en charge les modes d'affichage  suivants : 

	Couleur 8 bits				Couleur 16 bits		Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

800x600	800x600	800x600
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75 Hz

1024x768	1024x768
60, 70, 75, 85 Hz	60, 70, 75 Hz

1152x864
60, 72, 75, 85 Hz

1280x1024
60, 72, 75 Hz

Remarque : la famille des adaptateurs d'affichage Motion331 ne prend pas en charge la correction gamma en modes16 et 32 bits. Tous les affichages 32 bits sont de faible intensitÝ et la glissiÜre de luminositÝ de l'application Preferences ne fonctionne pas en modes 16 et 32 bits. Ceci est dô Õ l'absense d'une fonction sur l'adaptateur ; ce problÜme ne peut Þtre contournÝ Õ l'aide d'un logiciel. 

Remarque : ce pilote fait appel au BIOS interne de l'adaptateur d'affichage pour passer d'un mode Õ l'autre. Pour cette raison, les frÝquences de rafraächissement et les paramÜtres de temporisation peuvent varier d'une version BIOS Õ l'autre. En cas de difficultÝ dans certains modes, commencez par vÝrifier si la version BIOS de votre carte est bien la plus rÝcente. 

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph€445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.
 
·	NeXTanswer 1002 Ð Guide de compatibilitÝ Intel pour OPENSTEP pour Mach Version 4.0. 

·	La section sur les pilotes de NeXTanswers : 

World Wide Web	www.next.com/NeXTanswers
Email	NeXTanswers@next.com
FTP	ftp.next.com
BBS	(415) 780 2965 en vous connectant en tant que guest, ? pour obtenir de l'aide
Email en cas de problÜme	NeXTanswers-request@next.com