Adaptateur d'affichage Number9 Motion 771
¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

MatÝriels pris en charge : ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour prendre en charge les modÜles suivants de la famille des adaptateurs d'affichage Number9 9FX Motion 771 :
 ·	9FX Motion 771 PCI / 2 Mo (NB9FX2-771-2P)
 ·	9FX Motion 771 PCI / 4 Mo (NB9FX2-771-4P)
 ·	9FX Motion 771 pour bus local VESA (VLB)/ 2 Mo 	(NB9FX2-771-2VL)
 ·	9FX Motion 771 pour bus local VESA (VLB)/ 4 Mo (NB9FX2-771-4VL)

RÝsolutions prises en charge : 

Avec 2 Mo de VRAM, le pilote prend en charge les modes d'affichage  suivants :	

	Couleur 8 bits				Couleur 16 bits		Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

800x600	800x600	800x600
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

1024x768	1024x768
60, 70, 75, 85 Hz	60, 70, 75, 85 Hz

1152x864	1152x864
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

1280x1024	
60, 72, 75, 85 Hz	

1600x1200	
60 Hz	

Avec 4 Mo de DRAM, le pilote prend en charge les modes d'affichage  suivants :
	
	Couleur 8 bits				Couleur 16 bits		Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

800x600	800x600	800x600
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

1024x768	1024x768	1024x768
60, 70, 75, 85 Hz	60, 70, 75, 85 Hz	60, 70, 75, 85 Hz

1152x864	1152x864	1152x864
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

1280x1024	1280x1024
60, 72, 75, 85 Hz	60, 72, 75, 85 Hz

1600x1200	1600x1200
60 Hz	60 Hz

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph€445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Remarque : ce pilote fait appel au BIOS interne de l'adaptateur d'affichage pour passer d'un mode Õ l'autre. Pour cette raison, les frÝquences de rafraächissement et les paramÜtres de temporisation peuvent varier d'une version BIOS Õ l'autre. En cas de difficultÝ dans certains modes, commencez par vÝrifier si la version BIOS de votre carte est bien la plus rÝcente. 

Avertissement : certains revendeurs affirment qu'il est possible d'utiliser leurs adaptateurs dans des modes d'affichage avec des rÝsolutions et frÝquences de rafraächissement supÝrieures Õ ceux que leur processeur RAMDAC peut accepter. Ce faisant, vous risquez d'endommager dÝfinitivement l'adaptateur d'affichage et l'ordinateur. Afin de vous assurer que le RAMDAC de votre adaptateur d'affichage supporte le mode dÝfini dans l'application Configure, consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre adaptateur ou contactez le fabricant.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.