Intel 82365 PCMCIA-Adapter
¬

¬ 	Andere GerÙte
Der GerÙtetreiber för den Intel 82365 PCMCIA-Adapter ist eine PCMCIA-Sockelschnittstelle unterer Ebene för Systeme mit dem PCMCIA-Chipsatz Intel 82365. Damit konfiguriert und initialisiert der Treiber för die PCMCIA-Busunterstötzung PCMCIA-Adapter im Kreditkartenformat. 

Der Treiber hat sich mit folgenden GerÙten als kompatibel erwiesen:
·	Laptop-Computer der Serie NEC Versa
·	Adaptec CardPark PCMCIA-Kartenlaufwerk för Desktop-Computer
·	SCM-PCMCIA-Kartenlaufwerk för Desktop-Computer

Installation und Konfiguration:
1. 	Desktop-Computer ohne eingebaute PCMCIA-Sockel: Installieren Sie das PCMCIA-Kartenlaufwerk wie in den Anweisungen des Herstellers beschrieben in das System. 
2. 	Melden Sie sich als "root" an, und rufen Sie die Anwendung "Configure" auf. 
3.	Klicken Sie auf das Symbol för andere GerÙte im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht". Klicken Sie auf den Schalter "Hinzufögen". Das Fenster "Andere GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Alle installierten Treiber anzeigen", falls es nicht bereits markiert ist.
4.	WÙhlen Sie "Intel 82365 PCMCIA-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
5.   Verwenden Sie unbedingt die voreingestellte Anschluûadresse 0x3e0. WÙhlen Sie eine IRQ-Ebene, die keinen Konflikt mit anderen GerÙten im System hervorruft. 
6. 	Klicken Sie auf "Fertig", anschlieûend auf "Sichern", und verlassen Sie "Configure".

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.