Adaptateur Ethernet SMC Elite Ultra ISA
,

,PÝriphÝriques RÝseau
Ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0.

MatÝriels pris en charge : 
	Adaptateur SMC Elite Ultra Combo ISA (SMC8216C)
	Adaptateur SMC Elite Ultra Twisted Pair ISA (SMC8216T)
	Adaptateur SMC Elite Ultra Thin Coax ISA (SMC8216)

Ce pilote prend en charge les adaptateurs Ethernet SMC Elite Ultra ISA basÝs sur le processeur SMC 83C790 UltraChip LAN.

ProcÝdure d'installation et de configuration :
1. 	Installez l'adaptateur dans le systÜme et exÝcutez EZStart fourni avec votre adaptateur pour vÝrifier que ce dernier fonctionne correctement. Consultez la documentation livrÝe avec l'adaptateur pour plus d'informations.
2. 	Relancez l'ordinateur, ouvrez une autre session en tant que root et exÝcutez l'application Configure.
3.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire.
4.	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur SMC Elite Ultra" et cliquez sur Ajouter. 
5.	Choisissez une adresse de base E/S, une IRQ et une adresse de base RAM partagÝe qui n'entre pas en conflit avec d'autres pÝriphÝriques sur le systÜme.
6. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer et quittez l'application Configure.

,
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.