SMC EtherEZ ISA-Ethernet-Adapter
¬

¬NetzwerkgerÙte
Dieser GerÙtetreiber wurde för Intel-gestötzte Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert. Der Adapter unterstötzt Plug and Play und wird vom Betriebssystem  OPENSTEP för Mach autonmatisch erkannt.

Unterstötzte Hardware:
	SMC EtherEZ Combo ISA-Adapter (SMC8416BTA)
	SMC EtherEZ Thin Coax ISA-Adapter (SMC8416B)
	SMC EtherEZ Thin Coax/Twisted-Pair-Adapter (SMC8416BT)
	SMC EtherEZ Thin Coax /AUI ISA-Adapter (SMC8416BA)
	SMC EtherEZ Twisted Pair ISA-Adapter (SMC8416T)
	SMC EtherEZ Twisted Pair/AUI ISA-Adapter (SMC8416TA) 

Dieser Treiber unterstötzt die SMC EtherEZ ISA-Ethernet-Adapter, die auf dem SMC 83C795-LAN-Koprozessor basieren. 

Installation und Konfiguration
1. 	Installieren Sie den Adapter im System, rufen Sie das zum Adapter gehðrende EZStart Programm auf, um sicherzustellen, daû der Adapter korrekt funktioniert. NÙhere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zum Adapter.
2. 	Starten Sie den Computer neu, melden Sie sich als "root" an, und rufen Sie die Anwendung "Configure" auf. 
3.	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Alle installierten Treiber anzeigen", falls es nicht bereits markiert ist.
4.	WÙhlen Sie "SMC EtherEZ ISA Adapter (CSN n)" aus der Liste aus, und wÙhlen Sie auf "Hinzufögen". 
5.   WÙhlen Sie eine I/O-Basisadresse, einen IRQ und eine gemeinsam genutzte RAM-Basis-Adresse, die keinen Konflikt mit anderen GerÙten im System verursachen. 
6. 	Klicken Sie auf "Fertig", anschlieûend auf "Sichern" und verlassen Sie die Anwendung "Configure".

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.