Serielle Maus
¬

¬	ZeigegerÙte

šbersicht:

Der GerÙtetreiber för die serielle Maus unterstötzt die öblichsten serielle Maus- und Trackball-GerÙte einschlieûlich:

·	ALPS GLIDEPOINT
·	LogiTech FirstMouse
·	LogiTech MouseMan
·	LogiTech MouseMan Cordless
·	LogiTech TrackMan
·	Kensington Expert Mouse v2.0
·	Kensington Expert Mouse v4.0
·	Microsoft serielle Maus
·	Maussysteme PC Mouse III
	Hinweis:  Die Maussysteme PC Mouse III mössen im
	"Zwei Tasten"-Modus verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Maus.

Der GerÙtetreiber för die serielle Maus muû zusammen mit dem GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû verwendet werden. Bei der Konfiguration des GerÙtetreibers för die serielle Maus wird das Feld "Serieller Anschluû Nr." angezeigt, das eine Zahl enthÙlt. Diese Zahl teilt dem GerÙtetreiber för die serielle Maus mit, welche Instanz des seriellen Anschlusses verwendet werden muû. Wenn nur eine Instanz des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû konfiguriert ist, muû die Zahl im Feld 1 lauten.

¬
	
Siehe auch

·	Die Themen in der Online-Hilfe von Configure zum GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû. 

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.