Xircom CreditCard Netwave-Adapter,

,NetzwerkgerÙte
Dieser GerÙtetreiber ist för Intel-gestötzte Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert.

Unterstötzte Hardware: 
	Xircom CreditCard Netwave Adapter (CNW (AM))

Dieser Treiber unterstötzt den PCMCIA-Adapter Xircom CreditCard Netwave. Bei diesem Adapter handelt es sich um einen drahtlosen Ethernet-Adapter mit einer Datengeschwindigkeit von 1 MBit/s oder einem Zehntel der regulÙren Ethernet-Geschwindigkeit. Adapter stellen eine Verbindung mit der vorhandenen Netzwerkstruktur öber Xircom Netwave-Zugriffspunkte her, oder sie verbinden sich untereinander öber ein Ad-Hoc-Netzwerk.

Installation und Konfiguration
1. 	Stecken Sie den Adapter in einen PCMCIA-Sockel ein.
2. 	Melden Sie sich als "root" an, und rufen Sie die Anwendung "Configure" auf. 
3.	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im oberen Bereich des Dialogfensters "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt. WÙhlen Sie das runde Optionsfeld "Alle installierten Treiber anzeigen", falls es nicht bereits markiert ist.
4.	WÙhlen Sie "Xircom CreditCard Netwave-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen".
5.  Legen Sie die Anschluûadresse, die IRQ-Ebene und den abgebildeten Speicherbereich so fest, daû keine Konfllikte mit anderen GerÙten im System entstehen. 
6.	Geben Sie die Domain und den Wert för die Verschlösselung entsprechend der Art ein, in der der Adapter auf das Netzwerk zugreift. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zum Xircom CreditCard Netwave-Adapter und zum Xircom Netwave-Zugriffspunkt för Ethernet.
	Verbindung öber einen Zugriffspunkt: Dies ist der Standard bei einem Domain-Wert von 0x100 und einer Verschlösselung von 0x0. …ndern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie die Konfiguration des Zugriffspunkts geÙndert haben. Göltige Werte för die Domain reichen von 0x100 bis 0x1ff. För die Verschlösselung kðnnen Sie Werte zwischen 0x0 und 0xfff verwenden. Geben Sie die Werte ein, die tatsÙchlich vom Zugriffspunkt verwendet werden.
	Verbindung öber ein Ad-Hoc-Netzwerk: Göltige Werte för die Domain reichen von 0x0 bis 0xff. För die Verschlösselung kðnnen Sie Werte zwischen 0x0 und 0xfff verwenden. Geben Sie Werte ein, die von den anderen Knoten im Ad-Hoc-Netzwerk verwendet werden.
7. 	Klicken Sie auf "Fertig", anschlieûend auf "Sichern", und verlassen Sie "Configure".

Hinweise:	
1. 	Dieser Treiber funktioniert nur, wenn der Treiber för PCMCIA-Busunterstötzung und der Treiber för den Intel 82365 PCMCIA-Adapter im System konfiguriert sind.
2.	Der Adapter muû beim Initialisieren verfögbar sein, und darf nach dem Systemstart nicht aus dem Sockel entfernt werden.

,
	
See also

·	"Intel 82365 PCMCIA Adapter" in Configure's on-line help.

·	"Add a Device" in Configure's on-line help.

·	See NeXTanswer 1824 for general information on installing and configuring device drivers.