Sending;¬ BusLogic FlashPoint PCI SCSI -Adapter
¬

¬SCSI-GerÙte

Dieser PCI-Treiber erkennt automatisch den Zieladapter.

Unterstötzte Hardware: 

BusLogic FlashPoint KT-930 PCI SCSI-Adapter 

Installation eines BusLogic FlashPoint PCI SCSI Adapters

	Hinweis:  Sie mössen den BusLogic PCI SCSI-Adapter in Ihrem System installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.
	
1.	Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Adapters nach. Dort finden Sie Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten. 
2.	Bauen Sie den BusLogic PCI SCSI-Adapter in einen PCI-Steckplatz ein.
3.	Föhren Sie das BusLogic-Programm "AutoSCSI" aus, das beim Initialisieren des Systems verfögbar ist. Konfigurieren Sie darin mehrere Parameter för Host-Adapter. 
4.	Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter mit dem BusLogic-Programm "AutoSCSI" konfigurieren.
5.	Wenn Sie externe SCSI-Laufwerke verwenden, mössen Sie die Datenrate auf dem SCSI-Bus mit dem Programm "AutoSCSI" begrenzen.

Konfiguration des GerÙtetreibers för den BusLogic PCI SCSI-Adapter

	Hinweis: Beim Installieren eines PCI Host-Adapters mössen Sie die Karte installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.
	Hinweis: In der Online-Hilfe von "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausföhren der Anwendung "Configure".
	
1. 	Melden Sie sich nach dem Installieren des Adapters als "root" an, starten Sie "Configure", und klicken Sie im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht" auf den SCSI-Schalter. Wenn in diesem Fenster die Liste der GerÙte eine Zeile mit "BusLogic" enthÙlt, wÙhlen Sie diesen Treibernamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen".
2. 	Mðchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeföhrten Adapters den BusLogic PCI-Adapter verwenden, klicken Sie auf den Namen in der Liste und anschlieûend auf "Lðschen". 
3.	Klicken Sie auf "Hinzufögen". 
4. 	Das Fenster "SCSI-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". WÙhlen Sie "BusLogic FlashPoint PCI SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
	Hinweis:  Ist der BusLogic-Treiber nicht in der Liste der festgestellten GerÙte aufgeföhrt, liegt ein Problem bei der Systemkonfiguration vor. Föhren Sie das ECU-Programm aus, um sicherzustellen, daû die Karte im BIOS des Systems aufgeföhrt ist. 
5.	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern". 
6.	WÙhlen Sie "Verlassen" aus dem Menö "Configure".

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern. 

·	Unter NeXTanswer 2129 finden Sie einen šberblick för diesen 	BusLogic-GerÙtetreiber.