TTY-Anschluû-Server
¬

¬	Andere GerÙte

šbersicht:

Der TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber wurde för das Exportieren serieller Anschluûschnittstellen aus dem Betriebssystem konzipiert.  Dieser GerÙtetreiber implementiert eine "TTY-Schicht" för serielle AnschluûgerÙte.

Dieser GerÙtetreiber erstellt /dev/tty*-GerÙteknoten för jedes gefundene serielle AnschluûgerÙt. Er weist GerÙteknotennamen in der Reihenfolge zu, in der er serielle Anschlösse findet, wobei er mit  /dev/ttya beginnt und solange fortfÙhrt, bis alle seriellen Anschlösse zugewiesen sind oder bis /dev/ttyz erreicht wurde. Jeder gefundene serielle Anschluû hat eine Familie von sieben erstellten GerÙteknoten:

·	/dev/ttya
·	/dev/ttyda
·	/dev/ttydfa
·	/dev/ttyfa
·	/dev/cua
·	/dev/cufa
·	/dev/cudfa

Jeder dieser GerÙteknoten wird im UNIXâ-Handbuch unter den Informationen öber zs beschrieben. 

Der TTY-Anschluû-Server ist ein indirekter GerÙtetreiber, d. h. er steuert die Hardware nicht direkt. Deshalb muû nur eine Instanz konfiguriert werden, ungeachtet der Anzahl der seriellen Anschlösse, die exportiert werden.

¬
	
Siehe auch

·	Die Informationen öber zs im UNIXâ-Handbuch. 

·	Die Themen in der Online-Hilfe von Configure för den GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû. 

·	Die Online-Hilfe von Configure för den TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber. 

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.