Allgemeiner Trident PCI-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber erkennt den Zieladapter automatisch.  

Unterstötzte Hardware: 
	Trident-Bildschirmadapter mit 1 MB und 2 MB Bildschirmspeicher. Der Treiber wurde mit  den erweiterten GUI-Beschleunigungsadaptern TGUI9440 und TGUI9680 getestet und sollte auch andere 9xxx-gestötzte Trident-Adapter unterstötzen. Der Treiber stellt Bildschirmmodi mit dem Trident-Bildschirm-BIOS ein. Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daû er mit nachtrÙglich eingebauten Adaptern kompatibel ist.

Dieser Treiber unterstötzt folgende Bildschimmodi mit 1 MB. Mðglicherweise werden manche Bildwiederholfrequenzen nicht von allen Trident-Bildschirmadaptern unterstötzt.

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

640x480	640x480		
60, 72 Hz	60, 72Hz

800x600 	800x600 	
60, 75 Hz	60 Hz	

1024x768 	
60, 70, 75 Hz	

Ist Ihr Bildschirmadapter mit 2 MB RAM ausgeröstet, unterstötzt der GerÙtetreiber auûerdem noch folgende Bildschirmmodi. Auch in diesem Fall werden mðglicherweise  manche Bildelementwiederholfrequenzen nicht von allen Trident-Bildschirmadaptern unterstötzt.

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

		640x480
														60, 72, 75 Hz
														
		800x600
														60, 75 Hz
														
	1024x768
	60, 70, 75 Hz
	
1280x1024 	
60, 70, 75 Hz	

Unterstötzte Bildschirme: NeXT entwickelt und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber mit Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen. Zu diesen Bildschirmen zÙhlen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Einige Hersteller geben an, daû ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwendet werden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen nicht von den dazu gehðrenden RAMDACs unterstötzt werden. Auf lange Sicht kðnnen Sie damit Ihren Bildschirmadapter und Ihren Copmputer beschÙdigen. Lesen Sie im mit dem Bildschirm gelieferten Benutzerhanduch nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, daû der RAMDAC des Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.)  

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.