Xircom CreditCard Ethernet-Adapter IIps
,

,NetzwerkgerÙte
Dieser GerÙtetreiber ist för Intel-gestötzte Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert.

Unterstötzte Hardware: 
	Xircom CreditCard Ethernet-Adapter IIps (PS-CE2-10BC)
	Xircom CreditCard Ethernet-Adapter IIps (PS-CE2-10BT)

Dieser Treiber unterstötzt den PCMCIA-Adapter Xircom CreditCard Ethernet IIps. Der Treiber erkennt automatisch, ob för die Verbindung zum Netzwerk Twisted-Pair-Kabel oder Koaxial-Kabel verwendet werden.

Installation und Konfiguration
1. 	Stecken Sie den Adapter in einen PCMCIA-Sockel ein, und schlieûen Sie den passendenden Netzwerkverbinder an. Genauere Informationen dazu finden Sie im Xircom-Handbuch för Schnellinstallationen.
2. 	Melden Sie sich als "root" an, und rufen Sie die Anwendung "Configure" auf. 
3.	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im oberen Bereich des Dialogfensters "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt. WÙhlen Sie das runde Optionsfeld "Alle installierten Treiber anzeigen", falls es nicht bereits markiert ist.
4.	WÙhlen Sie "Xircom CreditCard Ethernet-Adapter IIps" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
5.   Legen Sie die Anschluûadresse, die IRQ-Ebene und den abgebildeten Speicherbereich so fest, daû keine Konflikte mit anderen GerÙten im System entstehen. 
6. 	Klicken Sie auf "Fertig", anschlieûend auf "Sichern", und verlassen Sie "Configure".

Hinweise:	
1. 	Dieser Treiber funktioniert nur, wenn der Treiber för PCMCIA-Busunterstötzung und der Treiber för den Intel 82365 PCMCIA-Adapter im System konfiguriert sind.
2.	Der Adapter muû beim Initialisieren verfögbar sein und darf nach dem Systemstart nicht aus dem Steckplatz entfernt werden.

,
	
Siehe auch

·	"Intel 82365 PCMCIA-Adapter" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanwer1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.