3

X X’

O

1

DELETE

/

1

2

Basis

3

4 6 extra

d�nn

5

1

19 plotten

MODEL

Basis

22 23 21 24

DRA W

Basis

25 26 extra

d�nn

30

N7

41

STVZ

42

STVZ

50

0–254 Echo incl. excl. Change

M O D E L

Select

D R A W I N G

D R

2

1

1

2

1

2

3

A

L =

W

A

A

B

1

2

ST ART

P ART

P ARAM

Copy

incl.

0

Select

?

L =

D R h

(n)

( )

2

1

n

4

3

2

1

2

1

2

Incr .

L

L

3

2

1

2

3

Copy

gleich.

Layer

Copy

MIRROR Spiegel–

TRANS

A

ROT A TE

ROT A TE

IN OUT

SCROLL

SA VE

DELETE

D

M

RECHNEN

7 8 9

4 5 6

1 2 3

– 0 .

+

X

=

SELECT SELECT SELECT

MODEL DRA W

:

4/24

PK

4/24 54

PL PL2

56 62

PL3 ST A TE

3/23

DK

3/23 53

DL DL2

55 61

DL3 TRACK

solid

51

S2

52 57

S4 ROADD

REST O

DELETE LIST

DG DX DY

A

A R C S

POINT x–Eck

G R I D

IMAGES

L A Y E R

NSD NSD

LINIENART

HMAX

HMIN A

R=

–TRIM

L I N I E N

;

Entity–

abschluss

X0

Y0

2 3

4 5 6

7 8 9

0 . –

^E

IR IA

R A

C

IX IY IZ

x y z

N

SP ACE

REP A

,

1

( )

/ + * +

(–( ok n j

n

D

D

D n

SELECT

GRID

ORIG SNAP NOSNAP

EIN AUS

IMAGE IMAGE

SA VE

IMAGE

REST O

IMAGE

ZOOM

VIEW

ALL

RESET

VIEW

3 achse

T R I M

D I V I D E

V erify MARK CLEAR CLEAR

ALL