XAmode   (c)1993 KNOPS EDV-Anlagen Gerd Knops, Germany

Ermðglicht es mit einem TOSHIBA CD-ROM PHOTO-CDs zu lesen
(Diese Programm ist för den Typ 3501 nicht erforderlich)

Benutzung:

        XAmode -t#

        wobei # die GerÙteadresse (0..6) des CD-ROM-Laufwerks ist

Dieses Programm muû mit Superuser Rechten ausgeföhrt werden.
Das funktioniert nur wenn Sie es als "root" starten

XAmode kann entweder vor der Benutzung einer Photo-CD manuell ausgeföhrt werden oder automatisch bei jedem Einschalten der Maschine.

Um letzteres zu veranlassen, gehen Sie folgendermaûen vor:

1. Einloggen als root
2. Falls noch nicht vorhanden legen Sie folgendes Verzeichnis an /usr/local/bin
3. Kopieren Sie das Program XAmode nach /usr/local/bin
4. Fögen Sie die folgende Zeile an das Ende der Datei /etc/rc.local  hinzu.

	/usr/local/bin/XAmode -t#
	
        wobei # die GerÙteadresse (0..6) des CD-ROM-Laufwerks ist

Anmerkung: Unter bestimmten UmstÙnden (zum Beispiel bei einem Lesefehler von der Festplatte) kann es dazu kommen, daû die SCSI-GerÙte wÙhrend der Arbeit vom Betriebssystem neu initialisiert werden. In diesem Fall muû das Programm XAmode wieder ausgeföhrt werden.