Die Intervallmaske

Es gibt Motive, die nicht als ein Stöck freigestellt werden kðnnen. Dazu gehðren vor allem Bilder mit sehr unregelmÙûiger oder sehr weicher Kontur oder solche Motive, bei denen an vielen Stellen der Hintergrund durchscheint.
In solchen FÙllen erreicht man mit dem Werkzeug ¹Autolassoª nicht unbedingt die gewönschte Freistellung. Oft hilft dann das Werkzeug ¹Intervall Maskierungª.
Es wirkt nicht nur auf zusammenhÙngende Motive, sondern auf öber das ganze Bild. Es arbeitet also Pixelorientiert und erzeugt eine Maske.
Eine Maske schötzt einen beliebigen Teil eines Bildes vor der VerÙnderung durch ein Werkzeug oder eine andere bildverÙndernde Funktion.
Die Maske selbst verhÙlt sich wie ein Graustufenbild mit 256 Graustufen. Je dunkler die Maske ist, desto stÙrker schötzt sie das Bild. Jedes Bildelement besitzt seine eigene Maske, die Bildmaske.
Eine fertiggestellte Maske kann aber genauso in die Transparenzfarbebene öbertragen werden. Sie dient dann als Freisteller.

1. Erstellen der Maske
Als Motiv soll eine Palmengruppe dienen, die bearbeitet wird. Die Palmen werden mit dem Werkzeug ¹Intervall-Maskierungª maskiert. Beim Maskieren hat man wie beim ¹Autolassoª die EinschrÙnkung, daû die Bilddaten nicht vorher in Ihrer Information eingeschrÙnkt werden sollten (z. B. durch JPEG-Kompression). Da das entsprechende Orginalbild 6 MByte Daten umfaût, wird das mitgelieferte Beispiel auf einen Ausschnitt der Palme beschrÙnkt. Dieser Auschnitt hat nur einige 100 kByte.

1.	Laden Sie das Bild ¹Wedel.tiffª in einen Bildelementrahmen.

3.	Aktivieren Sie den Elementrahmen.

4.	Schalten Sie das Element mit den PalmblÙttern in den ¹Element editierenª-Modus 
5.	Rufen Sie das Werkzeug ¹Intervall Maskierungª auf. ¬

	Das Werkzeug ist in einen Standartteil und einen Profiteil gegliedert.
6.	Klicken Sie auf den Pfeil am unteren Ende des Dialogfensters.

 ¬
	Der Profiteil wird sichtbar.
 ¬
4.	Unter ¹Arbeitsbereichª dröcken Sie den Schalter <Ganzes Bild>.

In der Komponentenansicht kðnnen Sie die einzelnen Farbkomponente sehen.

5.	BlÙttern Sie die einzelnen Farbkomponenten durch, indem Sie bei ¹Komponentenansichtª die jeweilige Option anschalten. Sie erkennen, daû das Motiv in der Y (=Gelb), H (=Farbart) und S(Ùttigung) kontrastreich ist.

Je hðher Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund ist, desto besser kann das Werkzeug selektiv das Motiv maskieren. Sie kðnnen den Maskierungsvorgang also direkt durch die geeignete Auswahl von Farbebenen steuern.

6.	Unter Farbkomponentenintervall aktivieren Sie diese drei Farbebenen, indem Sie auf die zugehðrigen Schalter klicken.
Bei der anschlieûenden Farbaufnahme werden nur diese drei Farbebenen betrachtet.

7.	Dröcken Sie auf den Schalter mit der Pippette. Der Mauszeiger nimmt die Form einer Pipette an (¬) und dient jetzt zum Aufnehmen von Farben aus dem Bild. In unserem Beispiel mössen Sie nur einmal in das linke obere Eck und das rechte untere Eck des Himmels klicken. Beim der zweiten Farbaufnahme mössen Sie die Umschalttaste gedröckt halten, damit die neue Farbe zum Farbintervall hinzuaddiert wird (¬).
¬
8.	Wenn das Farbintervall in etwa Ihrer Vorstellung entspricht, dröcken Sie bei ¹Intervall öbertragen in Zwischenmaskeª den Schalter <Alles>. Das Farbintervall wird in die Zwischenmaske öbertragen.

Hinweis: Die Zwischenmaske dient als Puffer. Zur Zwischenmaske kðnnen weitere Farbintervalle hinzuaddiert werden. Es kann in der Zwischenmaske auch direkt maskiert oder gelðscht werden.

Im Bereich des Himmel sind einzelne Punkte nicht ins Farbintervall öbernommen worden. Unter ¹Zwischenmaske verÙndernª kðnnen diese Punkte mit in die Zwischenmaske öbernommen werden. 

9.	Stellen Sie den Schieberegler ganz nach links auf den Wert ¹1ª. Dröcken Sie im Pull-Down-Menö ¹Bearbeitenª den Befehl <Lðcher föllen>. Kleine Lðcher in der Zwischenmaske werden geschlossen.
¬
10.	Dröcken Sie den Schalter ¹šbertragen¼ª. Es erscheint ein Hinweisfenster, in dem Sie angeben kðnnen, ob die Kanten der Zwischenmaske hart oder unscharf (und wie stark unscharf) werden sollen.

11.	Dröcken Sie den Schalter <Harte Kanten>.

Wenn so filigrane Bilddetails vorliegen, wie in unserem Beispiel, dann wörden weiche Kanten die feinen Details (Blattspitzen) verschwinden lassen. Bei der šbernahme mit harten Konturen bleiben alle Feinheiten des Motivs erhalten.
 ¬
12.	Dröcken Sie den Schalter <šbernehmen>. Die Zwischenmaske wird in die Bildmaske umgewandelt.

2. Freistellen mit der Maske
Die Maske wird in die Transparenzfarbebene kopiert. Helle Stellen entsprechen durchsichtigen Stellen, dunkle Stellen sind undurchsichtig.
Damit ist das Motiv freigestellt. Weil die Transparenz nur am Bildschirm wirkt und nicht gedruckt werden kann, muû vor dem Druck das freigestellte Motiv noch in einen Hintergrund einkopiert werden.
1.	Wechseln Sie in das Werkzeug ¹BildkanÙleª. ¬

2.	Mit dem Pop-Up-Menö wÙhlen Sie <Kopieren> an.
 ¬
3.	Als Quellebene stellen Sie im Pop-Up-Menö <Bildmaske> ein.

4.	Als Zielebene wÙhlen Sie <Transparenz> aus.

5.	Dröcken Sie <Anwenden>. Die Bildmaske wird in die Transparenzfarbebene kopiert.

6.	Die Transparenz muû noch eingeschaltet werden. WÙhlen Sie ein Werkzeug aus, das mit dem Bitmapcontroller lÙuft (z. B. Histogramm). ¬

7.	Schalten Sie im Bitmapcontroller die Option <Transparenz> an.

Das Motiv des Bilds ist damit freigestellt.

8.	Kopieren Sie das freigestellte Bild mit dem Werkzeug ¹Collageª in den Hintergrund ein.

¬ (Orginal liegt im Cranach.6.Zubehoer\Endergebnis.1Vel)

3. ErgÙnzende Hinweise zur Freistellung
Wie bereits am Anfang des Kapitels angesprochen worden ist, eignen sich nur Bilder zum Freistellen, die nicht komprimiert worden sind. Die beiden folgenden Freisteller wurden sowohl mit einem unkomprimierten als auch mit einem komprimierten Bild, dessen Daten dadurch reduziert wurden, durchgeföhrt.
¬ (Orginal liegt im Cranach.6.Zubehoer\Vergleich.1Vel)
Abb. links mit Kompression, rechts ohne
Beim komprimierten Bild werden die feinen Blattspitzen farblich dem Hintergrund so stark angeglichen, daû sie bei der Freistellung entweder verschwinden oder als dicke Klumpen in Erscheinung treten.