Bildoptimierung mit visueller Bildkorrektur

Die Vorlage ist eine Winterlandschaft. Mit Hilfe der visuellen Bildkorrektur soll der vorliegende Gelbstich entfernt sowie der Kontrast erhðht werden.

1. Entfernen des Gelbstichs

1.	Klicken Sie auf das Symbol för CRANACH in der Iconleiste mit den VISIONlinks.

2.	Wechseln Sie in den ¹Element aufziehenª-Modus.

3.	Bewegen Sie den Mauscursor öber das Dokument und klicken mit der linken Maustaste auf die Seite.

4.	Es erscheint automatisch das Dateiauswahlfenster. WÙhlen Sie dort die Datei ¹Winterlandschaft.tiffª aus dem Ordner mit den Tutorialdokumenten aus. Das Bild wird nun geladen.

5.	Wechseln Sie in den ¹Elementrahmen bearbeitenª-Modus indem sie einmal mit der rechten Maustaste klicken und schieben Sie das Bildelement in die Mitte der Seite.

6.	Halten Sie die ¹Commandª-Taste gedröckt und föhren dabei einen Doppelklick auf das Bildelement aus. Das Bildelement wird soweit vergrðûert, daû es in etwa die Breite der Seite erreicht.

7.	Klicken Sie auf das Icon der visuellen Bildkorrektur. ¬

8.	WÙhlen Sie in der Gruppe ¹Modusª die Auszöge Cyan und Magenta ab. Dadurch wird nur noch der Gelbauszug bearbeitet.
¬
9.	Durch Anklicken des Schalters <Optionen...> ðffnen Sie ein Dialogfenster, in dem die VerÙnderungen des Gelbauszugs exakt eingestellt werden kðnnen. Wechseln sie mit Hilfe des obersten Pop-Up-Menös in den Modus ¹Kurve öber gesamten Bereichª und geben Sie als Gamma-Biegung den Wert 1.35 ein.
 ¬

10.	Klicken Sie im Dialogfenster ¹Visuelle Bildkorrekturª das Bild mit der šberschrift ¹Schatten ±ª an. Dadurch wird den Bildausschnitten mit wenig Gelbanteil anhand der Gamma-Kurve Gelb entzogen.

11.	Um die getroffenen Einstellungen zu öberpröfen klicken Sie auf den Schalter ¹Vorschauª im Dialogfenster ¹Visuelle Bildkorrekturª.

2. Erhðhung des Kontrasts

1.	WÙhlen Sie im Dialogfenster ¹Visuelle Bildkorrekturª in der Gruppe ¹Modusª den Pop-Up-Schalter <Kontrast> an.
¬
2.	Im Dialogfenster ¹Optionenª geben Sie als Gamma-Biegung den Wert 1.75 ein.
¬
3.	Klicken Sie im Dialogfenster ¹Visuelle Bildkorrekturª nacheinander die Bilder mit den šberschriften <Schatten +> und <Lichter +> an. Dadurch wird der Kontrast erhðht.

4.	Um die getroffenen Einstellungen zu öberpröfen klicken Sie auf den Schalter <Vorschau> im Dialogfenster ¹Visuelle Bildkorrekturª.

5.	Die Kurven der gewÙhlten Bildkorrekturen kðnnen Sie im Dialogfenster ¹Optionenª durch AuswÙhlen des Menöpunkts ¹Kurve(n) der aktuellen Anzeigeª im oberen Pop-Up-Menö öberpröfen.
¬

Die gelbe Kurve zeigt den korrigierten Gelbauszug und die rote Kurve den erhðhten Kontrast an.

6.	Durch Anklicken des Schalters <Anwenden> im Dialogfenster ¹Visuelle Bildkorrekturª öbernehmen Sie die …nderungen endgöltig in das Bild.

Optimale Grauwertausnutzung mittels Histogramm spreizen

Die Vorlage ist die Fotografie eines Seidenpapiers. Mit Hilfe des Werkzeugs ¹Histogramm spreizenª soll eine bessere Grauwertverteilung erreicht werden.

1. Analyse des vorhandenen Grauwertbereichs

1.	Klicken Sie auf das Symbol för CRANACH in der Iconleiste mit den VISIONlinks.

2.	Wechseln Sie in den ¹Element aufziehenª-Modus.

3.	Bewegen Sie den Mauscursor öber das Dokument und klicken mit der linken Maustaste auf die Seite.

4.	Es erscheint automatisch das Dateiauswahlfenster. WÙhlen Sie dort die Datei ¹Papier.tiffª aus dem Ordner mit den Demodokumenten aus. Das Bild wird nun geladen.
 ¬

5.	Wechseln Sie in den ¹Elementrahmen bearbeitenª-Modus indem sie einmal mit der rechten Maustaste klicken und schieben Sie das Bildelement in die Mitte der Seite.

6.	Halten Sie die ¹Commandª-Taste gedröckt und föhren dabei einen Doppelklick auf das Bildelement aus. Das Bildelement wird soweit vergrðûert, daû es in etwa die Breite der Seite erreicht.

7.	Klicken Sie auf das Icon des Werkzeug ¹Histogramm spreizenª. ¬

8.	WÙhlen Sie im Bitmap-Controller als Arbeitsbereich das gesamte Bild und als Arbeitsmodus in der Gruppe ¹Arbeitsmodiª nur ¹Lesenª.
 ¬

9. Durch Anklicken des Schalters <Anwenden> wird die vorhandene Grauwertverteilung des Bildes eingelesen.

10. Aktivieren Sie den Profimodus durch Anklicken des nach unten gerichteten Pfeiles am unteren Abschluû des Dialogfensters.

11.	WÙhlen sie in der Histogrammdarstellung den Schalter ¹Neuª ab, so daû lediglich das Originalhistogramm sichtbar ist.
¬

An der Kurve ist zu erkennen, das keine Grauwerte von 0 bis etwa 50 Prozent vorhanden sind.

2. Spreizung der vorhandenen Grauwerte auf den gesamten Bereich

1.	Setzen sie in der Gruppe ¹Arbeitsmodiª zuerst die Option ¹Schreibenª und wÙhlen Sie dann die Option ¹Lesenª ab.

2.	WÙhlen sie in der Histogrammdarstellung den Schalter ¹Neuª an, so daû in der Farbe Rot das zu erwartende Histogramm angezeigt wird. Durch VerÙndern des Schiebereglers ¹StÙrkeª kann die IntensitÙt der Spreizung beeinfluût werden. Das Ergebnis wird sofort anhand des neuen Histogramms sichtbar.
¬

3.	Stellen Sie die StÙrke der Spreizung auf den Wert 100 Prozent ein und lassen Sie das Bild durch Dröcken des Schalters <Anwenden> neu berechnen.
¬

Die Struktur des Untergrund tritt jetzt wesentlich stÙrker hervor.