Denn Abschalten können Sie woanders:
Umschaltlösungen
für Mac™OS-Computer –
die Erlösungen!

Mit von FDS sorgfältig ausgesuchten beziehungsweise 
zusammengestellten Umschaltlösungen können Sie
– ein an der Modem-, oder
– ein an der Drucker-, oder
– ein an der GeoPort™-, oder
– ein an der Tastaturschnittstelle (ADB)
anzuschließendes Gerät, oder
– einen Monitor
von mehreren Macs aus abwechselnd ansteuern/nutzen.

Umgekehrt ist es mit den Umschaltlösungen auch möglich,
– mehrere an der Modem-, oder
– mehrere an der Drucker-, oder
– mehrere an der GeoPort™-, oder
– mehrere an der Tastaturschnittstelle (ADB)
anzuschließende Geräte, oder
– mehrere Monitore
an einem Mac™ abwechselnd anzusteuern/zu nutzen. 

Das alles,
– ohne ständig die betreffenden Macs aus-/einschalten
– und die Kabel umstecken zu müssen,
– ohne Abnutzung der Schnittstellen und Kabelstecker,
– ohne eventuell erforderliche Herumtragerei,
–> also ohne Nerverei!
Mit nur einer Schalterbetätigung ist alles wie gewünscht
miteinander verbunden!

FDS hat für Mac™-Anwender das umfassendste,
variantenreichste und aktuellste Angebot –
alles in hoher Qualität! FDS ist einfach Experte –
auch auf diesem Spezialperipheriegerätegebiet!

Machen Sie sich den Alltag erträglicher…

Erteilen Sie der Aus- und Einschalterei, der Umstöpselei, den Verrenkungen, der Herumtragerei – also all der Nerverei und dem damit verbundenen Zeitverlust eine Absage! Auch abgenutzte Mac™-Schnittstellen und Kabelstecker sollten nicht länger unnötig strapaziert werden, denn ist erstmal eines von beidem kaputt/abgebrochen/verbogen, wird es meistens teuer.

Die von FDS ausgesuchten beziehungsweise zusammengestellten Umschaltlösungen für Mac™OS-Computer bringen Ihnen viele bestechende Vorteile – auf den Punkt gebracht: einfach pure Erleichterung!

Qualitätsmerkmale aller angebotenen Umschaltboxen (mit den Artikelnummern DIV1010, DIV1012, DIV1020, DIV1021, DIV1025, DIV1026, DIV1030, DIV1031, DIV1036, DIV1040, DIV1041, DIV2040, DIV2141)

• Hochwertiger Drehschalter 
auf der Vorderseite

• Kein zusätzlicher Stromverbrauch –
dadurch auch international einsetzbar!

• Rein hardwaremäßige Lösungen –
dadurch sind Software-Inkompatibilitäten und Folgekosten durch eventuell erforderlich werdende Software-Updates ausgeschlossen!

• Anschlüsse mit vergoldeten Kontakten

• Voll abgeschirmtes, stabiles Metallgehäuse in Grau oder Beige

• Rutschfeste Kunststoffüße

Kostenloser FDS-Service und FDS-Support

• Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch langjährig erfahrene Anwender und Kenner der ganzen Umschalter-Materie, montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr.

• Die auf FirstClass®-Technologie basierende
FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos zur 
Verfügung. Ausführliche Informationen zu diesem
Service finden Sie im FDS-Foyer.

Weitere Umschaltlösungen erhalten Sie auf Anfrage!
Es gibt weitere Produkte
für außergewöhnliche Bedürfnisse. Vieles ist möglich – FDS macht Ihnen gerne ein Angebot.
Rufen Sie uns an!

 Die Preise
stehen in der FDS-Hardware-Preisliste.

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular –Sie haben es als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.
Oder Sie bestellen einfach telefonisch – an der FDS-Infoline…

FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung! 
Sie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:
+ 49-(0)2 31-9 82 22 86