Adaptateur de rÝseau Õ base 
de DECchip 21040/21041
,

,PÝriphÝriques RÝseau
Ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0. Il dÝtecte automatiquement l'adaptateur.

MatÝriel pris en charge :

Ce pilote prend en charge les adaptateurs Ethernet Õ base de DECchip 21040 et 21041.

ProcÝdure d'installation et de configuration :
1. 	Installez l'adaptateur (si nÝcessaire)
2. 	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure. 
3.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire.
4.	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur de rÝseau Õ base de DECchip 21040/21041" et cliquez sur Ajouter.
5. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer, et quittez Configure.

,

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝriques" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.