Sending;¬ Adaptateur SCSI DPT 2021 ISA
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Bus ISA

MatÝriel pris en charge :
	Adaptateur SCSI PM2021 ISA 
	Adaptateur Wide SCSI PM2041W ISA

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI DPT PM 2021 ISA et l'adaptateur SCSI DPT PM2041W ISA.

Avant d'installer un adaptateur SCSI ISA de DPT, vous devez exÝcuter l'application Configure pour configurer le pilote. Notez les paramÜtres du canal DMA, l'IRQ et l'adresse de port obtenus avant d'installer l'adaptateur. 

Installation d'un adaptateur SCSI DPT PM2021 ISA ou d'un adaptateur SCSI DPT PM2041W ISA 

1.	Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur Smart Cache III. Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation de l'adaptateur.
2.	Dans le cas de l'adaptateur PM2021 SCSI, vous devez configurer les cavaliers pour l'adresse d'E/S, le DRQ (canal DMA) et l'IRQ afin qu'ils correspondent aux valeurs sÝlectionnÝes via l'application Configure, comme dÝcrit prÝcÝdemment. Dans le cas de l'adaptateur PM2041W, l'adresse d'E/S, le canal DMA et l'IRQ sont dÝfinis via le      programme de configuration interne de l'adapteur DPT qui s'exÝcute au dÝmarrage. 
3.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU. 
4.	IInstallez l'adaptateur SCSI ISA de DPT dans un logement ISA.
5.	Relancez l'ordinateur pour utiliser le nouvel adaptateur tel que vous l'avez configurÝ. 

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.

·	NeXTanswer 1830 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de DPT.