Sending;¬ Adaptateur SCSI DPT 2xx4/3224 PCI
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote dÝtecte automatiquement l'adaptateur et s'auto-configure.
Bus PCI

MatÝriels pris en charge : 

Adaptateur SCSI PM2024 PCI
Adaptateur Wide SCSI PM2044W PCI
Adaptateur Ultra Wide SCSI PM2044UW PCI
Adaptateur SCSI PM2124 PCI
Adaptateur Wide SCSI PM2124W PCI
Adaptateur Wide SCSI PM2144W PCI
Adaptateur Ultra Wide SCS PM2144UW PCI
Adaptateur SCSI PM3224 PCI
Adaptateur Wide SCSI PM3224W PCI

Ce pilote prend en charge les adaptateurs SCSI DPT 3224 PCI et de serie 2xx4.

Installation d'un adaptateur SCSI DPT PCI

	Remarque : vous devez installer l'adaptateur SCSI DPT PCI sur votre systÜme avant de configurer le pilote.

1.	Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur Smart Cache III ou SmartRAID.Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation de l'adaptateur.
2.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme de configuration SCSI de DPT disponible au dÝmarrage. 
3.	Si vous faites appel Õ des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le dÝbit du bus SCSI via le programme de configuration SCSI de DPT.
	Remarque : les versions prÝcÝdentes PM2024 et PM2124 contiennent une erreur qui empÞche l'utilisateur de spÝcifier un mode de transfert "Async" normalement requis pour les lecteurs externes. La fonction de dÝtection de c×ble externe s'en trouve Ýgalement affectÝe. Dans ce cas, vous devrez Ýventuellement sÝlectionner le mode de transfert synchrone de 5 MBb/s. Contactez DPT pour savoir si votre carte fonctionne dans ce mode. 
4.	Installez l'adaptateur SCSI DPT PCI dans un logement PCI.
	Remarque : les versions prÝcÝdentes de PM2024 contiennent une erreur qui entraäne des erreurs de paritÝ PCI. Vous devrez Ýventuellement dÝsactiver cette paritÝ dans le programme de configuration DPT si des erreurs du type "EATA interrupt: bad status 0x12" apparaissent sur la console.
5. 	Si vous avez connectÝ un module SX4000 Õ l'adaptateur DPT pour obtenir plusieurs bus SCSI et que vous comptez relier votre lecteur d'amorÛage Õ l'adaptateur DPT, vous devez connecter ce lecteur au connecteur SCSI externe, et non pas Õ l'un des connecteurs de bus SCSI internes du module SX4000.

Configuration du pilote de pÝriphÝriques de l'adaptateur SCSI DPT PCI 

	Remarque : lors de l'installation de l' adaptateur PCI, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.
	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.

1. 	Cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Si une chaäne contenant "DPT" figure dans la liste de pÝriphÝriques qui apparaät dans la fenÞtre et si un adaptateur SCSI de DPT est dÝjÕ installÝ sur votre ordinateur, sÝlectionnez le nom du pÝriphÝrique et cliquez sur Enlever.
2. 	Si vous comptez utiliser l'adaptateur SCSI de DPT au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever. 
3.	Cliquez sur Ajouter.
4. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI DPT 2xx4/3224 PCI" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
	Remarque : si le pilote DPT ne figure pas dans la liste des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est incorrecte. Vous devez alors exÝcuter le programme de configuration du systÜme au dÝmarrage pour vÝrifier que le BIOS systÜme a dÝtectÝ la carte. 
5.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
6.	Quittez l'application Configure.

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.

·	NeXTanswer 1830 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de DPT.