Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter
¬

¬NetzwerkgerÙte

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert. 

Unterstötzte Hardware 
	Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter (PILA8400)
	Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter (PILA8420)

Dieser Treiber untersötzt den Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter, der auf dem Intel 82596 LAN-Koprozessor basiert.

Installation des Adapters 
·	Installieren Sie den Adapter im System. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch zu Ihrem Intel EtherExpress PRO-10-Adapter.

Konfiguration 
·	Melden Sie sich als "root" an, und starten Sie "Configure", um den Adapter dem System hinzuzufögen. 
·	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im Fenster "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt. WÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen", falls sie nicht bereits markiert ist.  
·	WÙhlen Sie "Intel EtherExpress PRO/10 PCI-LAN-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
·	WÙhlen Sie den Anschluûtyp aus (nur för Modell PILA8400). WÙhlen Sie "Auto", wenn automatisch eine Auswahl zwischen BNC, AUI und RJ-45 getroffen werden soll.
·	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.