S3 Generic-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber stellt den Zieladapter automatisch fest.  

Unterstötzte Hardware: Dieser GerÙtetreiber unterstötzt beliebige PCI-Bus-Graphikadapter oder integrierte Graphiksysteme, die auf einem Graphik-Controller der S3 Incorporated basieren. Speziell inbegriffen sind die Graphiksysteme, die auf den folgenden Graphik-Controllern von S3 basieren: 805, 805i, 928, 864, 964, 732 (Trio32), 764 (Trio64) und Trio64V+.

Unterstötzte Auflðsungen:  Dieser Treiber unterstötzt alle Bildschirmmodi mit 8, 15 und 32 Bit pro Pixel, die im Video-BIOS verfögbar sind, so daû das BIOS die Numerierung des S3-Standardmodus sowie den Auswahlmechanismus der Bildelementwiederholfrequenz verwendet. Wenn das Video-BIOS einen Auswahlmechanismus för die Bildelementwiederholfrequenz verwendet, der nicht dem Standard entspricht, wird der Modus zwar noch angezeigt, aber die Bildelementwiederholfrequenz stimmt u. U. nicht mit der ausgewÙhlten Bildelementwiederholfrequenz öberein. Wenn das Video-BIOS Modus-Numerierungen verwendet, die nicht dem Standard entsprechen, kann der Treiber u. U. den ausgewÙhlten Modus nicht anzeigen, selbst wenn das BIOS diesen unterstötzt. (1152x864 Modi scheinen in diesem Fall besonders problematisch zu sein.)

Wenn ein Treiber verfögbar ist, der genau mit Ihrem Video-Adaptermodell öbereinstimmt, empfehlen wir Ihnen, diesen zu benutzen.

Unterstötzte Bildschirme:  NeXT designed und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber auf Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen, wie z. B. NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie das Handbuch des Herstellers, das mit Ihrem Bildschirm geliefert wird, um sicherzugehen, daû Ihr Bildschirm den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in Configure ausgewÙhlt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.) 

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.