Adaptateur Ethernet 
Xircom CreditCard IIps
,

,PÝriphÝriques RÝseau
Ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0.

MatÝriels pris en charge : 
	Adaptateur Ethernet Xircom CreditCard IIps (PS-CE2-10BC)
	Adaptateur Ethernet Xircom CreditCard IIps (PS-CE2-10BT)

Ce pilote prend en charge l'adaptateur Ethernet Xircom CreditCard IIps PCMCIA. Il dÝtecte automatiquement si la connexion du rÝseau est effectuÝe avec des c×bles coaxiaux ou Õ paires torsadÝes.

ProcÝdure d'installation et de configuration :
1. 	InsÝrez l'adaptateur dans l'un des logements PCMCIA et reliez le connecteur rÝseau appropriÝ. Consultez le Guide d'installation rapide Xircom pour plus d'informations.
2. 	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure. 
3.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton "Afficher tous les pilotes disponibles", si nÝcessaire.
4.	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur Ethernet Xircom CreditCard IIps" et cliquez sur Ajouter. 
5.	Choisissez une adresse de port, une IRQ et une plage de mÝmoire mappÝe qui n'entre pas en conflit avec d'autres pÝriphÝriques sur le systÜme.
6. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer et quittez l'application Configure.

Remarques :	
1. 	Ce pilote ne fonctionne que si le pilote de support du bus PCMCIA et celui de l'adaptateur Intel 82365 PCMCIA sont Ýgalement configurÝs sur le systÜme.
2.	L'adaptateur doit Þtre installÝ au dÝmarrage de l'ordinateur, mais ne peut pas Þtre retirÝ de son logement une fois que le systÜme est actif.

,
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Adaptateur Intel 82365 PCMCIA" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.