DECchip 21040/21041-gestötzter Netzwerkadaptertreiber
,

,NetzwerkgerÙte
Dieser GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert. Er erkennt den Zieladapter automatisch.

Unterstötzte Hardware: 

Dieser Treiber unterstötzt die DECchip 21040- und 21041-gestötzten Ethernet-Adapter.

Installation und Konfiguration:
1. 	Installieren Sie den Adapter im System (falls erforderlich).
2. 	Melden Sie sich als "root" an, und starten Sie die Anwendung "Configure".  
3.	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im oberen Bereich des Dialogfensters "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen"  wird angezeigt. WÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen", falls sie nicht bereits markiert ist.  
4.	WÙhlen Sie "DECchip 21040/21041-gestötzter Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
5. 	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

,
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.