DECchip 21140-gestötzter Netzwerkadaptertreiber
,

,Netzwerk-GerÙte
Dieser GerÙtetreiber ist för Intel-gestötzte Computer konzipiert, auf denen OPENSTEP för Mach Version 4.0 lÙuft. Er erkennt automatisch den Zieladapter. 

Unterstötzte Hardware: 

Dieser Treiber unterstötzt schnelle DECchip 21140-gestötzte Ethernet-Adapter. Diese Adapter unterstötzen die Standards100Base-TX und 100Base-T4 (IEEE 802.3) und mðglicherweise auch 10Base-T- und BNC-Anschlösse.

Zur Zeit werden folgende Adapter unterstötzt:

1. Cogent EM100                       (100 MB/s)
2. Cogent EM110                       (10 MB/s und 100 MB/s)
3. Cogent EM110-T4                 (10Base-T, BNC und 100 MB/s)
4. SMC 9332                               (10 MB/s und 100 MB/s)
5. DEC DE500					 (10 MB/s und 100 MB/s)
6. Allgemeine Adapter              (siehe unten)

Installation und Konfiguration:
1. 	Installieren Sie (sofern erforderlich) den Adapter im System.
2. 	Melden Sie sich als "root" an, und rufen Sie die Anwendung "Configure" auf.  
3.	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht". Das Fenster "Netzwerk GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen", sofern es nicht bereits markiert ist.  
4.	WÙhlen Sie den entsprechenden Treiber aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
5. 	Klicken Sie auf "Fertig", anschlieûend auf "Sichern", und verlassen Sie "Configure".

Allgemeine Adapter: 

Dieser Treiber ist mðglicherweise för allgemeine DECchip 21140-gestötzte Adapter geeignet. Es kann sein, daû Sie dazu die Werte im Feld "CSR 12 10" oder "CSR 12 100" korrigieren mössen, um die Medienschnittstelle för den Modus10BASE-T, 10BASE-TX oder nach Bedarf för einen anderen Modus zu aktivieren. 

WÙhlen Sie den allgemeinen Treiber mit 10 MB/s oder 100 MB/s, und fögen Sie im Feld "CSR 12" eine Initialisierungssequenz hinzu (zum Beispiel "0x0011 0x0012"). Diese Sequenz ist von Adapter zu Adapter verschieden.

,
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.