Adaptateur d'affichage Diamond Stealth 
¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

MatÝriel pris en charge : ce pilote de pÝriphÝriques prend en charge les adaptateurs d'affichage Diamond Stealth 64 VRAM	
pour bus local VESA (VLB).  

RÝsolutions supportÝes : 

Avec 2 Mo de VRAM, le pilote prend en charge les modes d'affichage suivants :
	
Couleur 8 bits	Couleur 16 bits	Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

800x600	800x600	800x600
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

1024x768	1024x768
60, 70, 72, 75 Hz	60, 70, 72, 75 Hz

1152x864	1152x864
60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz

1280x1024	
60, 72, 75 Hz	

1600x1200	
60 Hz	

Avec 4 Mo de VRAM, le pilote prend en charge les modes d'affichage suivants :
	
Couleur 8 bits	Couleur 16 bits	Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

800x600	800x600	800x600
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

1024x768	1024x768	1024x768
60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz

1152x864	1152x864	1152x864
60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz

1280x1024	1280x1024
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

1600x1200	1600x1200
60 Hz	60 Hz

Affichages supportÝs : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph 445X. Consultez le Manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Remarque : si le pilote est configurÝ pour une utilisation en mode couleur 16 ou 32 bits, la correction de la luminositÝ ne s'applique pas Õ l'affichage. La glissiÜre LuminositÝ de l'application Preferences sera inactive.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.