Adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/10 PCI 
¬

¬PÝriphÝriques RÝseau
Le pilote de pÝriphÝriques pour bus PCI est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0. 

MatÝriels pris en charge 
	Adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/10 PCI (PILA8400)
	Adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/10 PCI (PILA8420)

Ce pilote prend en charge les adaptateurs LAN Intel EtherExpress PRO/10 PCI utilisant la technologie des coprocesseurs Intel 82596 LAN. 

Installation de l'adaptateur 
·	Installez l'adaptateur dans le systÜme. Reportez-vous au manuel d'installation de l'adaptateur Intel EtherExpress PRO/10 pour plus d'informations.

Configuration 
·	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure pour ajouter l'adaptateur au systÜme. 
·	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire. 
·	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur Intel EtherExpress PRO/10 PCI LAN" et cliquez sur Ajouter. 
·	SÝlectionnez le type de connecteur (uniquement pour le modÜle PILA8400). Choisissez "Auto" pour dÝterminer automatiquement si BNC, AUI ou RJ-45 est utilisÝ.
·	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer, et quittez l'application Configure.

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.