Lecteurs de bSending;¬ andes SCSI
¬

¬	PÝriphÝriques SCSI

MatÝriel pris en charge : 

Ce pilote de pÝriphÝriques prend en charge tous les adaptateurs SCSI pour lesquels NeXT fournit des pilotes de pÝriphÝriques.  

Remarque :  assurez-vous que la terminaison SCSI est correcte Õ chaque extrÝmitÝ du bus SCSI.

Configuration d'un lecteur de bandes SCSI  

	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.
	
1. 	AprÜs avoir installÝ un adaptateur SCSI, connectez-vous en tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre Configuration des pÝriphÝriques. Si une chaäne contenant "Bande SCSI" figure dans la liste des pÝriphÝriques qui apparaät dans la fenÞtre, sÝlectionnez le nom du pilote de pÝriphÝriques et cliquez sur Enlever.   
2. 	Cliquez sur Ajouter.  
3. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher tous les pilotes installÝs". Choisissez "Lecteur de bandes SCSI" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
4.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
5.	Quittez l'application Configure.

Remarques particuliÜres sur les lecteurs de bandes 

Dans le cas de lecteurs de bandes Exabyte de 8 mm, utilisez des noeuds de pÝriphÝrique /dev/rxt? (ou /dev/nrxt?) ou /dev/rst? (ou /dev/nrst?), oò ? est un nombre (Ex. : /dev/rxt0; /dev/nrxt0; /dev/rst0; /dev/nrst0).

Dans le cas de lecteurs de bandes Exabyte de 4 mm, utilisez des noeuds de pÝriphÝrique /dev/rst? (ou /dev/nrst?), oò ? est un nombre (Ex. : /dev/rst0; /dev/nrst0).

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur 	
	l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 1806 pour des informations supplÝmentaires sur 	les lecteurs de bandes SCSI. 

·	La page du manuel concernant st (dans une fenÞtre de 			terminal, entrez man st).

·	La page du manuel sur stblocksize (dans une fenÞtre de 			terminal, tapez man stblocksize). Le programme Stblocksize 	permet de dÝfinir le lecteur de bandes sur une taille de blocs 		fixe.