Reifenart	Materialart 	Fahrbahn	bar	
Drahtreifen 	je nach Volumen	generell	3-8	
Schlauchreifen	Mako bzw. stabiles Gewebe	Straße	5-7	
Schlauchreifen	Mako bzw. stabiles Gewebe	Bahn	8-9	
Schlauchreifen 	Seide bzw. elastisches Gewebe	Straße	6-8	
Schlauchreifen 	Seide bzw. eleastisches Gewebe	Bahn	9-11	
Schlauchreifen	Cross-reifen	generell	4-6