Das Glossar

• Account: Zugangsberechtigung für einen ->Host (z.B. die
     Systematics GmbH). Wird gelegentlich auch User-ID genannt.

• Client: Rechner bzw. Programm, der/das verschiedene Ressourcen
     /Dienste (z.B. ->WWW, ->FTP, ->Gopher usw.) eines (oder
     mehrerer ) ->Servers  nutzt.

• DNS: Domain Name System dient dazu, eine ->IP-Adresse, welche
     jeder ->Host besitzt, vergleichbar einer Postleitzahl, möglichst
     benutzerfreundlich zu gestalten. So wird z.B. wird aus
     194.120.171.65 =>www.hh.magicvillage.de
     Sie merken schon: Computer mögen Zahlen, wir arbeiten meist lieber mit 
     Buchstaben!  (Zurück zur Konfiguration, falls Sie daher kamen.)

• FTP: File Transfer Protocol. Protokoll zur Übertragung von Dateien
     (Files).

• Gopher: Protokoll zur Übertragung von Dateien(Files).
     (gopher=Erdeichhörnchen; “to go for something” =>Slang “go
     fer”). Der Benutzer muß sich nicht darum kümmern, in welchem
     Format die Information vorliegen und welche Zugriffs-
     möglichkeit (->FTP usw.) es gibt; diese Aufgaben übernimmt der
     Gopherserver.

• Host: Direkt an das Internet angeschlossener Rechner mit eigener,
     fester ->IP-Adresse.

• IP-Adress: Adressse des ->Host im Internet.

• PPP: Point To Point Protocol. Protokoll um ->TCP/IP konforme
     Applikationen über eine Telefonleitung zu betreiben; der ->Host
     muß mit PPP-Server-Software ausgestattet sein.

• Proxy: Ein Proxy-Server, wenn er vom Benutzer in den Einstellungen 
des WWW-Browsers angegeben wurde, kopiert die vom Client 
angeforderten WWW-Seiten lokal auf seine Festplatte, falls sie nicht schon    
von einem anderen Client angefordert worden sind. Der nächste Client, der dieselbe Seite anfordert bekommt diese dann direkt vom lokalen Proxy-Server übertragen und nicht vom Original-Server, wodurch der Netz-Traffic erheblich vermindert wird.

• Server:
Rechner, der verschiedene Ressourcen, sog. Dienste (via
     ->FTP, ->Gopher usw.) verwaltet und den ->Clients zur
     Verfügung stellt.

• TCP/IP: Eine Sammlung von über 100 Protokollen zur Verbindung
     von Computern oder Netzwerken. Als Protokoll bezeichnet man
     dabei eine Regel für den Datenaustausch zwischen sendendem
     und empangendem Rechner. TCP/IP umfaßt z.B. im Internet
     direkt umgesetzte Dienste wie:
          ->FTP(File Transfer Protocol),
          ->SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) u.v.m..

     - TCP(Transmission Control Protocol)
     zerlegt die von einer Application kommenden Daten in kleine
     Abschnitte (Packets). Zusätzlich wird ein Kode zur Fehler-
     erkennung (Checksum) eingepackt, um die Zuverlässigkeit der
     Übertragung zu erhöhen. Schließlich wird jedes Paket mit einer
     laufenden Nummer versehen, damit später die Pakete in der
     richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden können.

     - IP(Internet Protocol)
     übernimmt bildlich gesprochen die Rolle der Post, die die
     einzelnen TCP-Packets über das Internet zum Adressaten
     befördert.

• Telnet: Mit Telnet lassen sich fremde Rechner (deren Programme
     oder Daten) für den eigenen Rechner nutzbar machen (Remote
     Login = entferntes Einloggen), als wäre man direkt an der
     Konsole des betreffenden Rechners.

• User ID: Zugangsberechtigung für einen ->Host (die Systematics
     GmbH). Auch User-Name bzw. Projektkennung.