Ein Muß für jeden Modem-Anwender:
Mac™-Modemkabel mit richtigem
Hardware-Handshake!

Mit den von FDS angebotenen Mac™-Modemkabeln mit Hardware-Handshake haben Sie endlich die Sicherheit,
korrekt produzierte Kabel zu erwerben. Denn viele DFÜ-
und Fax-Probleme sind im verwendeten Mac™-Modem-
kabel begründet, da es davon viele gibt, die nicht nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc und vielen
weiteren produziert sind. Außerdem vergeuden Sie
Performance-Potentiale, wenn Sie ein 08/15-Kabel einsetzen.

Kurzum: Gerade am verwendeten Mac™-Modemkabel
sollten Sie absolut nicht sparen! Wir kommen Ihnen mit
Low-End-Preisen für Kabel in Spitzenqualität sowie dem FDS-Hardware-Handshake-Überprüfungsservice
entgegen, womit Sie die Chance haben, dieses immer
wieder von Fachzeitschriften aufgegriffene
Thema für sich persönlich abzuhaken! Lesen Sie weiter…

FDS liefert das Happy-End zu einer fast unendlichen Geschichte

Leider sind noch immer viele nicht korrekt produzierte Mac™-Modemkabel „mit Hardware-Handshake“ im Einsatz, so daß viele bei Ihnen eventuell bereits aufgetretene Probleme genau darin begründet sind. Auch ist es keine Seltenheit, daß nicht nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. produzierte Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake als Einzelware oder zusammen mit Modemen beispielsweise als „Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake“ oder „Mac™-Modemkabel mit Handshake“ verkauft werden.

Sie sind sicherlich schon jetzt verwirrt, sorry. „Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake“ ist eben nicht immer das gleiche wie „Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake“. Das ist das verflixte daran!
Grundsätzlich sind die Bezeichnungen nicht falsch, da das „Hardware-Handshaking“ in Kommunikationsprogrammen bei Einsatz der meisten mit „Hardware-Handshake“ bezeichneten Mac™-Modemkabel aktivierbar ist.

Doch wichtig ist, daß das „Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake“ nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc (Hersteller der Software FirstClass®), ZyXEL & Co. produziert wurde. Das bedeutet, mit einer bestimmten internen Verdrahtung, was man rein äußerlich leider nicht erkennen kann. Erst dann ist es ein wirkliches „Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake“, das höchstmögliche Kompatibilität und Performance gewährleistet. Auch Verbindungsbeendigungen („Disconnects“) gehen deutlich schneller vonstatten als mit einem nicht korrekt produzierten Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake.

Und es gibt auch noch Auswahl! NEU: jetzt sogar vier Varianten!

FDS hat das größte Angebot an Mac™-Modemkabeln mit richtigem Hardware-Handshake. Sie haben die Wahl zwischen vier Varianten:

• Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. (Mini-DIN-8-Stecker/Sub-D-25-Stecker), 0,9 m (KAB2015)

• Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. (Mini-DIN-8-Stecker/Sub-D-25-Stecker), 1,8 m (KAB2016)

• Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. (Mini-DIN-8-Stecker/Sub-D-25-Stecker), 3,0 m (KAB2017)

• START ON CALL small: Das ist ein Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. und integrierter Ein-/Ausschaltfunktionalität (Mini-DIN-8-Stecker/Sub-D-25-Stecker; Mini-DIN-4-T-
Stecker), 1,8 m (FDS1070). Eine ausführliche Produktbeschreibung zu diesem exklusiven Mac™-Modemkabel, das bestimmte Macs bei für Ihr Modem eingehenden Anrufen ein- und später wieder ausschaltet, finden Sie 
hier im FDS-Hardware-Schaufenster.

Außergewöhnlich: FDS-Hardware-Handshake-Überprüfungsservice

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie ein korrekt produziertes
Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake besitzen, bieten wir Ihnen unseren Sicherheit gebenden Überprüfungsservice an! Nutzen Sie diese Möglichkeit, endlich ein ruhiges Gewissen zu erhalten.

1. Sie schicken uns Ihr derzeit eingesetztes Mac™-Modemkabel ausreichend frankiert ein.

2. Wir prüfen die Verdrahtung genau durch und protokollieren diese.

3. Sollte Ihr Mac™-Modemkabel nicht mit Hardware-Handshake nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. arbeiten, erhalten Sie von FDS ein korrekt produziertes, 1,8 m langes für nur DM 34,95 (KAB2016/FDS3311).
Das gleiche Kabel gibt es in diesem Fall auch in 0,9 m Länge für nur DM 29,95 (KAB2015/FDS3311) und 3,0 m Länge für nur DM 42,95 (KAB2017/FDS3311) – wenn Sie lieber eine dieser Längen erhalten möchten, notieren Sie dies bitte.

Das von FDS gelieferte Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake hat die folgenden bemerkenswerten Qualitätsmerkmale:
• Es ist ein wirkliches Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake, da es nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. produziert wurde.
• Sie haben eine lebenslange Hersteller-Garantie!
• Das Kabel ist 100%ig abgeschirmt.

Mit der gleichen Lieferung geht Ihnen das Überprüfungsprotokoll zusammen mit Ihrem alten Mac™-Modemkabel zu.

3.1. Sollten Sie bereits ein korrekt produziertes Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co. besitzen, erhalten Sie dieses selbstverständlich – zusammen mit dem Überprüfungsprotokoll – wieder zurück. Ihnen wird dann lediglich der Überprüfungsservice (FDS3311) mit nur DM 18,95 inklusive der Versandkosten für die Zurücksendung in Rechnung gestellt. Sie haben dann endlich die Gewißheit, ein korrekt (also nach Expertenempfehlungen von Apple®, SoftArc, ZyXEL & Co.) produziertes Mac™-Modemkabel mit Hardware-Handshake zu besitzen, ohne noch ein weiteres kaufen zu müssen.

Kostenloser FDS-Service und FDS-Support

• Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch erfahrene Anwender und Kenner der Produkte, montags bis freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr.

• Die auf FirstClass®-Technologie basierende
FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos zur 
Verfügung. Ausführliche Informationen zu diesem
Service finden Sie im FDS-Foyer.

 Die Preise
stehen in der FDS-Hardware-Preisliste.

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular –Sie haben es als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.
Oder Sie bestellen einfach telefonisch – an der FDS-Infoline…

FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung! 
Sie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags bis freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:
+ 49-(0)2 31-9 82 22 86