[HPGL]
Delimeter=;
Init=^27.@;3: BPINPA
Deinit=PUSP0PG;
PenUp=PU
PenDown=PD
Move=PU;PA
Draw=PD;PA
PenSpeed=VS
PenChange=SP
HPGL2=0

[HPGL2 PLOTTERS]
Delimeter=;
Init=^27E^27%-1BBPIN
Deinit=PUSP0PG;
PenUp=PU
PenDown=PD
Move=PU;PA
Draw=PD;PA
PenSpeed=VS
PenChange=SP
HPGL2=1

[HPGL2 PRINTERS]
Delimeter=;
Init=^27E^27&l1O^27%0B^27%-1BBPIN
Deinit=PUSP0PG;^27%0A^27&l0H^27E
PenUp=PU
PenDown=PD
Move=PU;PA
Draw=PD;PA
PenSpeed=VS
PenChange=SP
HPGL2=1

[DMPL]
Delimeter=
Init=;:EC1 U H A L0 EH
Deinit=H
PenUp=U
PenDown=D
Move=U
Draw=D
PenSpeed=V
PenChange=P
HPGL2=0

[ROLAND]
Delimeter=^M
Init=H^M
Deinit=H^M
PenUp=M
PenDown=D
Move=M
Draw=D
PenSpeed=
PenChange=J
HPGL2=0

[ROLAND DXY101]
Delimeter=^M
Init=H^M
Deinit=H^M
PenUp=M
PenDown=D
Move=M
Draw=D
PenSpeed=
PenChange=
HPGL2=0

