Merci d'avoir acheté un moniteur Sony.

[A quoi sert la disquette d'informations sur le moniteur]
Cette disquette contient des informations sur le moniteur.

Pour que les possibilités de votre moniteur soient exploitées au maximum, il est primordial que votre système Windows 95 en connaisse les spécifications. Votre système dispose de deux moyens pour reconnaître les performances maximales du moniteur et pour l'installer correctement.

Si votre système complet (carte vidéo comprise) est compatible Plug and Play VESA DDC, les données électroniques détaillées des modes vidéo compatibles seront automatiquement envoyés par le moniteur à votre système Windows 95, qui optimisera l'affichage automatiquement et indiquera la marque du moniteur et le nom du modèle.

Si votre système n'est pas DDC, cette disquette constitue pour le système d'exploitation la seule source d'informations concernant les capacités maximales du moniteur. Dans ce cas, après l'installation, votre système Windows 95 lira les informations contenues dans le fichier .INF et optimisera le réglage des performances du moniteur en fonction de ses capacités. 

Pour l'installation de la disquette, suivez les instructions suivantes :

[Installation]
1)  Démarrez Windows 95.
2)  Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
3)  Double-cliquez sur l'icône "Affichage", sélectionnez l'onglet "Configuration" et cliquez sur "Modifier le format d'affichage...".
4)  Dans "Type de moniteur", sélectionner "Changer...".
5)  Cliquez sur "Disquette fournie..." dans la boîte de dialogue "Sélection du périphérique".
6)  Insérez la disquette d'information sur le moniteur (cette disquette) dans le lecteur de disquettes.
7)  Dans la fenêtre "Installer à partir de la disquette", tapez le nom du lecteur (A:\ par défaut) où se trouve la disquette et cliquez sur "OK".
8)  Sélectionnez le modèle de moniteur qui convient dans la liste "Modèles :".  
9)  Sélectionnez "OK" et fermez la boîte de dialogue.
10) Redémarrez Windows 95 pour que les paramètres soient pris en compte.

Remarques importantes :  
1. Conditions :
Un système IBM PC/AT compatible équipé de Windows 95.

2. La fonction Plug and Play n'est supportée que si le système PC complet (PC, carte graphique, moniteur et système d'exploitation) est compatible DDC.
Veuillez vous reportez au manuel de votre système (carte vidéo) pour plus d'informations sur le Plug and Play.

3. La fonction Plug and Play fonctionne uniquement avec le mini-connecteur 15 broches D-Sub à l'arrière du moniteur, et non avec les connecteurs BNC 5 (pour les moniteurs disposant de plus d'une entrée).

 DDC(TM) est une marque déposée appartenant à l'organisme à but non lucratif Video Electronics Standard Association.

Aux utilisateurs d'un GDM-17SE2T/20SHT :

Le code de produit EDID pour la caractéristique "prêt à l'emploi" a été changé en novembre 1996.
Les nouveaux codes de produit sont GDM-17SE2T (NEW) et GDM-20SHT (NEW).