1.1 Hardwareanforderungen  

CoMa existiert in zwei verschiedenen Ausführungen:

•CoMa for PowerMac (alle Rechner mit PPC Prozessor)

•CoMa for 68k (für die Rechner mit 68040 Prozessor)

Alle Weiterentwicklungen finden vor allem in CoMa for PowerMac statt. Selbstverständlich werden, sofern von der Leistung möglich, die neuen Funktionen auch in der 68k Fassung erscheinen. Aber hier wird in absehbarer Zukunft das Ende durch die fehlende Rechenperformance sichtbar, sodaß nicht alle Neuerungen für die 68k Version verfügbar sein werden.

Die vorliegende Fassung von CoMa for 68k wird auch noch auf einem 68030 funktionieren, Sie sollten jedoch vor einem Kauf sorgfältig austesten, ob die Rechenleistung Ihres 68030 oder 68040 wirklich genügt. Die CoMa Shareware wird unter anderem zu diesem Zweck kostenlos verteilt.

Wie bei allen Softwareprodukten aus unserem Hause ist das Programm vollständig in C geschrieben und hält sich an die vom MacOS vorgegebenen Richtlinien.

Sie könnenjede Auflösung ab 640x480 Pixel verwenden. Auch die auf dem Markt befindlichen Grafikkarten machen keine Probleme.

Als Modem für den Fax und Mailboxbetrieb kommen alle Geräte in Frage, die den Standard 2 oder 2.0 unterstützen. Für den Einsatz von CoMa Voice ist ein Modem mit integrierter Voice-Option erforderlich!