.10 "Dial Voice No.", der Wählautomat

Diese Funktion erklärt sich fast von selbst. Sie können hiermit Ihr Modem zu einem Wählautomaten zweckentfremden. Aktivieren Sie durch einen Klick die gewünschte Telefonnummer und wählen Sie den Befehl "Dial Voice No" aus dem Pop-Up-Menü "Function" der Nummernliste auf und Ihr Modem beginnt zu wählen. CoMa übergibt dann die Nummer, die für diesen Eintrag im Feld "Telefonnummer" steht. Sie können auch mit der Tastenkombination âŒ˜ + D diese Funktion auslösen.

Sie können den Wählvorgang auch über den Knopf "Dial Voice" in der Hauptdialogbox starten.

Damit Sie nach dem Wählen die Leitung übernehmen können, muß Ihr Telefon an der gleichen TAE-Dose hängen wie das Modem!

Wenn sich der Gesprächspartner meldet können Sie durch Drücken der Tasten âŒ˜ +"."  oder der Esc-Taste das Modem zum Auflegen bewegen. Das Gespräch wird dadurch auf den angeschlossenen Telefonapparat gelegt, und Sie können zu sprechen beginnen.