3.0 Der Voiceteil (Übersicht) 

Wir werden Ihnen in diesem Teil des Handbuches zeigen, wozu der Voice-Teil von CoMa fähig ist. Mit einem entsprechenden Modem wird Ihr Computer zu einem kommunikativen Erlebnis. Sie können dann problemlos
mit nur einer Telefonleitung Anrufe und Faxe empfangen und sogar eine Mini-Mailbox betreiben! Sie können außerdem für bestimmte Personen eine Nachricht in die Voice-Mailbox legen, die nur mit einer PIN (Personal-Identification-Number) abgerufen werden kann. Die Unterscheidung zwischen Voice und Fax wird dabei ohne weitere Hardware vom Modem übernommen. 

Die Ansagen können dabei auch über das Mac-Mikrofone aufgenommen und über den Mac-Lautsprecher angehört werden. Wer diese Aufnahmen bearbeiten möchte kann sie über CoMa in das Wave-oder AIFF Format konvertieren und in das benötigte Modemformat zurücktransformieren. Die Kreativität hat hier also keine Grenzen.

Die First level Messages zeit- und MSN abhängige Ansagen)

Nun ist auch Schluß mit den monotonen Ansagetexten, CoMa bietet im Voiceteil sieben verschiedene Ansagen, von denen 9 bestimmten Zeiten zugeordnet werden können. So kann zum Beispiel für die Mittagspause ein eigener Text verwendet werden. Wer über ISDN verfügt kann dies für bis zu 10 MSN machen.

Die Second Level Messages 

Für Nachrichten an Freunde und Bekannte können Sie in der Voiceversion sieben Nachrichten speichern, die der Anrufer dann mit seiner Geheimzahl (PIN) abrufen kann.

In CoMa Professional lassen sich dann beliebig viele Ansagen aufnehmen.

Die Fernabfrage 

Natürlich ist auch eine komfortable Fernabfrage in unser Programm integriert, die im Funktionsumfang einen herkömmlichen Anrufbeantworter um Längen schlägt.

   Anrufer-bezogene Ansagetexte (calling MSN-Messages) 

Darüber hinaus bietet CoMa Professional für jeden Anrufer, der in der Nummernliste gespeichert ist einen eigenen, persönlichen Ansagetexte zu verwenden, sofern Sie über ISDN verfügen, und Ihr Modem die calling MSN an CoMa übermittelt.