Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

6	So verwalten Sie die elektronische Post

Mit der elektronischen Post kðnnen die Benutzer einander elektronische Mitteilungen zusenden. Solche kðnnen auch formatierten Text, Dokumente, Bilder und Tonaufnahmen enthalten. In einem Computer-Netzwerk mössen Sie einen Mail-Server einrichten. Dies machen Sie normalerweise, wenn Sie Ihr Netzwerk konfigurieren. In diesem Kapitel wird erklÙrt, wie Sie einen Mail-Server in einem NetInfo-Netzwerk einrichten und wie die NetInfo-Datenbanken sich dadurch verÙndern. 

So konfigurieren Sie den Mail-Server

Im allgemeinen konfigurieren Sie den Mail-Server mit SimpleNetworkStarter. Wenn Sie das bereits getan haben, kðnnen Sie diesen Abschnitt öberspringen. Eventuell haben Sie jedoch keinen Mail-Server vorgesehen, als Sie Ihr Netzwerk konfiguriert haben. Wenn Sie jetzt doch einen vorhandenen Server als Mail-Server konfigurieren wollen, folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt.

Hinweis:  Mðchten Sie die elektronische Post auf einer externen Festplatte speichern, mössen Sie diese Platte zunÙchst konfigurieren und den ªmountº in /usr/spool/mail durchföhren. Folgen Sie dabei den Anweisungen in Kapitel 7, ªSo schlieûen Sie PeripheriegerÙte anº.

So fögen Sie einen Host-Alias hinzu

In einem Netzwerk wird die Post öber einen Computer öbertragen, der durch den Hostnamen mailhost identifiziert wird. Der als Mail-Server bestimmte Computer muû als mailhost erkennbar sein. Anstatt jedoch den Hostnamen des Computers zu Ùndern, fögen Sie einfach einen Host-Alias hinzu.

1.	Melden Sie sich mit einem göltigen Account bei dem Computer an, den Sie als Mail-Server konfigurieren wollen.

2.	Starten Sie HostManager im Verzeichnis /NextAdmin. Wenn Sie nicht als ªrootº angemeldet sind, erscheint ein Dialogfenster. Hier werden Sie darauf hingewiesen, daû Sie för dieses Programm den Superuser-Status benðtigen. Geben Sie das ªrootº-Paûwort ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº.

,

3.	Klicken Sie im Menö ªHostº auf ª–ffnenº. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªIn NetInfo-Domain ðffnenº. 

,

4.	Klicken Sie im oberen Fensterbereich auf ª/º, um die Root-Domain auszuwÙhlen, und anschlieûend im unteren Fensterbereich auf den Hostnamen des Mail-Servers. Klicken Sie anschlieûend auf OK. Daraufhin erscheint ein Hostfenster. 

,

5.	Klicken Sie in das Textfeld unter der Liste ªAlias för Hostnamenº und geben Sie mailhost ein. Klicken Sie dann auf den Schalter ªHinzufögenº.

,

6.	Klicken Sie im Menö ªHostº auf ªSichernº, um den Host-Eintrag mit dem neuen Alias zu speichern.

Sie kðnnen jetzt mit dem Hostnamen mailhost auf diesen Computer zugreifen.

So exportieren Sie die Mail-Verzeichnisse

Damit Mail im Netzwerk korrekt funktioniert, mössen die Mail-Mitteilungen, die Mail-Aliase und die Mail-Bilder zusammen zentral gespeichert werden. Gesendete Mail-Mitteilungen werden so lange voröbergehend im Verzeichnis /usr/spool/mail gespeichert, bis die EmpfÙnger die Mitteilungen mit NeXTMailäin den Briefkasten ihres Heimverzeichnisses laden. Mail-Bilder und -Aliase werden im Verzeichnis /LocalLibrary/Images/People gespeichert. Vergewissern Sie sich, daû diese beiden Verzeichnisse tatsÙchlich vorhanden sind und in das Netzwerk exportiert wurden:

1.	Starten Sie auf dem Mail-Server die Anwendung ªNFSManagerº. 

2.	Ziehen Sie das Symbol för /usr/spool/mail aus der Datei-šbersicht in das Quadrat am oberen Rand des Dialogfensters ªExportierte Ordnerº. Sie kðnnen auch auf den Schalter ªHinzufögenº unter diesem Feld klicken. Daraufhin wird ein Browser angezeigt, in dem Sie /usr/spool/mail auswÙhlen kðnnen. Jetzt werden Sie in einem Dialogfenster aufgefordert, das ªrootº-Paûwort des Servers einzugeben.

,

3.	Geben Sie das ªrootº-Paûwort ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº. Das hinzugefögte Verzeichnis erscheint jetzt im Dialogfenster ªExportierte Verzeichnisseº. 

,

4.	Erstellen Sie mit dem Workspace Manager ein Verzeichnis mit dem Namen /LocalLibrary/Images/People.

5.	Ziehen Sie das Symbol för /LocalLibrary/Images/People aus der Datei-šbersicht in das Quadrat im Dialogfenster ªExportierte Verzeichnisseº. Sie kðnnen auch auf ªHinzufögenº klicken und das Verzeichnis anschlieûend im Browser auswÙhlen.

So importieren Sie die Mail-Verzeichnisse

Machen Sie jetzt die Mail-Verzeichnisse för alle Computer im Netzwerk verfögbar:

1.	WÙhlen Sie im Hauptmenö von NFSManager den Befehl ªImportieren inº. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªNetInfo-Domain auswÙhlenº. 

,

2.	Klicken Sie in der linken Spalte auf ª/º und anschlieûend auf OK. Das neue Dialogfenster ªImportierte Verzeichnisseº erscheint. Beachten Sie den Namen der Domain in der Titelleiste. 

,

3.	Klicken Sie auf ªHinzufögenº (vergewissern Sie sich, daû Sie im Fenster der Root-Domain und nicht im Fenster der lokalen Domain arbeiten). Ein neues Dialogfenster erscheint.

,

4.	Geben Sie den Hostnamen des Mail-Servers in das Textfeld ªServer-Nameº ein. Geben Sie dann /usr/spool/mail in das Textfeld ªRemote-Verzeichnisº ein. In dem jetzt angezeigten Dialogfenster werden Sie nach dem ªrootº-Paûwort der Domain gefragt.

,

5.	Geben Sie das ªrootº-Paûwort ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº. Das hinzugefögte Verzeichnis erscheint im Dialogfenster.

,

6.	Bearbeiten Sie das Feld ªmount pointº so, daû es den Eintrag /usr/spool/mail enthÙlt. Klicken Sie auf OK. 

,

7.	Klicken Sie auf ªHinzufögenº.

8.	Daraufhin erscheint ein Dialogfenster. Geben Sie in das Textfeld ªServer-Nameº den Namen des Servers ein; in das Textfeld ªRemote-Verzeichnisº geben Sie /LocalLibrary/Images/People ein. Klicken Sie anschlieûend auf OK. 

9.	Bearbeiten Sie das Feld ªmount pointº so, daû es den Eintrag /LocalLibrary/Images/People enthÙlt. Klicken Sie auf OK.

,

10.	Verlassen Sie die Anwendung ªNFSManagerº.

So modifizieren Sie das Verzeichnis ª/locationsº in der Root-Domain

Auf NeXT-Computern (und anderen UNIX-Systemen) wird die Postzustellung durch eine sendmail-Konfigurationsdatei gesteuert. Drei verschiedene Konfigurationsdateien wurden mit Ihrem NeXT-Computer geliefert Ð jede för eine andere Situation. Damit Mail richtig funktioniert, mössen Sie die Computer anweisen, die richtige sendmail-Konfigurations- datei zu verwenden. Verwenden Sie dazu die Anwendung ªNetInfoManagerº. 

1.	Starten Sie die Anwendung ªNetInfoManagerº, die sich im Verzeichnis /NextAdmin befindet Ðdabei mössen Sie immer noch beim Mail-Server angemeldet sein.

2.	WÙhlen Sie im Menö ªDomainº den Befehl ª–ffnenº. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªNetInfo-Domain auswÙhlenº.

,

3.	WÙhlen Sie die Root-Domain aus, indem Sie in der linken Spalte auf ª/º klicken. Danach klicken Sie auf OK.

4.	Daraufhin erscheint ein Dialogfenster. Klicken Sie hier in der mittleren Spalte auf locations.

5.	Erstellen Sie ein neues Unterverzeichnis, indem Sie im Menö ªDomainº den Befehl ªNeues Unterverzeichnisº wÙhlen. In der rechten Spalte erscheint daraufhin ein neues Unterverzeichnis namens newValue.

,

6.	Doppelklicken Sie auf newValue, um das Dialogfenster ªVerzeichnisº zu ðffnen. 

,

7.	Klicken Sie in der Spalte ªWerteº auf newValue. …ndern Sie diesen Wert, indem Sie sendmail eingeben und die Return-Taste dröcken.

8.	Klicken Sie in der Spalte ªEigenschaftenº auf name. Fögen Sie dann eine neue Eigenschaft hinzu, indem Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªEigenschaft anfögenº wÙhlen.

,

9.	Geben Sie in das Textfeld mailhost ein und dröcken Sie die Return-Taste. Dadurch Ùndern Sie den Eigenschaftsschlössel.

10.	WÙhlen Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªNeuer Wert', um dieser Eigenschaft einen neuen Wert hinzuzufögen.

11.	Klicken Sie in der Spalte ªWerteº auf new_value. …ndern Sie dann diesen Eintrag, indem Sie statt dessen den Hostnamen des Mail-Servers eingeben und die Return-Taste dröcken. 

,

12.	Klicken Sie in der Spalte ªEigenschaftenº auf mailhost und anschlieûend im Menö ªVerzeichnisº auf ªEigenschaft anfögenº.

13.	…ndern Sie den Eigenschaftsschlössel, indem Sie sendmail.cf eingeben und die Return-Taste dröcken.

14.	WÙhlen Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªNeuer Wertº. …ndern Sie dann den Wert auf /etc/sendmail/sendmail.sharedsubsidiary.cf ab.

Hinweis:  Geben Sie den Dateinamen sorgfÙltig ein. Wenn Sie hier einen Fehler begehen, funktioniert das Programm ªMailº eventuell nicht richtig. 

,

15.	Sichern Sie das modifizierte Verzeichnis, indem Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªSichernº wÙhlen. 

16.	Schlieûen Sie das Domainfenster för die Root-Domain.

So modifizieren Sie das Verzeichnis ª/locationsº in der lokalen Domain

Nach den vorgenommenen …nderungen verwenden alle Computer im Netzwerk sendmail.sharedsubsidiary.cf als ihre sendmail-Konfigurationsdatei. Der Mail-Server benðtigt jedoch eine andere Konfigurationsdatei. Gehen Sie folgendermaûen vor, um diese Datei zu aktivieren:

1.	Klicken Sie in NetInfoManager auf das Domainfenster för die lokale Domain. Falls dieses Fenster nicht verfögbar ist, ðffnen Sie die lokale Domain des Mail-Servers. Dazu wÙhlen Sie im Menö ªDomainº den Befehl ª–ffnenº.

2.	Klicken Sie im Domainfenster auf locations.

3.	Fögen Sie ein neues Unterverzeichnis hinzu, indem Sie im Menö ªDomainº den Befehl ªNeues Unterverzeichnisº wÙhlen.

4.	Klicken Sie auf newValue und doppelklicken Sie anschlieûend darauf, um das Verzeichnisfenster zu ðffnen.

5.	In der Spalte ªWerteº klicken Sie auf newValue. …ndern Sie den Wert der Eigenschaft name, indem Sie sendmail eingeben und die Return-Taste dröcken.

6.	Klicken Sie in der Spalte ªEigenschaftenº auf name. Fögen Sie dann eine neue Eigenschaft hinzu, indem Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªEigenschaft anfögenº wÙhlen. 

7.	…ndern Sie den Eigenschaftsschlössel, indem Sie in das Textfeld mailhost eingeben und dann die Return-Taste dröcken.

8.	WÙhlen Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªNeuer Wertº, um dieser Eigenschaft einen neuen Wert hinzuzufögen.

9.	Klicken Sie in der Spalte ªWerteº auf new_value. …ndern Sie dann diesen Eintrag, indem Sie den Hostnamen des Mail-Servers eingeben und die Return-Taste dröcken. 

,

10.	Klicken Sie in der Spalte ªEigenschaftenº auf mailhost. Fögen Sie dann eine neue Eigenschaft hinzu, indem Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªEigenschaft anfögenº wÙhlen.

11.	…ndern Sie den Eigenschaftsschlössel. Geben Sie dazu sendmail.cf in das Textfeld ein und dröcken Sie die Return-Taste.

12.	WÙhlen Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªNeuer Wertº. Dadurch wird der Eigenschaft ein neuer Wert hinzugefögt.

13.	Klicken Sie in der Spalte ªWerteº auf new_value und Ùndern Sie den Eintrag so, daû /etc/sendmail/sendmail.mailhost.cf erscheint. Dröcken Sie anschlieûend die Return-Taste.

Hinweis:  Geben Sie auch hier den Dateinamen sehr sorgfÙltig ein.

14.	Sichern Sie das modifizierte Verzeichnis, indem Sie im Menö ªVerzeichnisº auf ªSichernº klicken. 

,

Da Sie diese Informationen in der lokalen Domain abgelegt haben, verwendet der Mail-Server die hier angegebene Datei Ð und nicht die in der Root-Domain angegebene Datei. Denken Sie daran, daû NetInfo immer zuerst in der lokalen Domain sucht und erst dann die restliche Domainhierarchie aufwÙrts durchsucht.

So aktualisieren Sie Bilder und Aliase

Das Dialogfenster ªAdressenº der Anwendung ªMailº enthÙlt alle Benutzer-Accounts und Aliase, an die Sie eine Mitteilung senden kðnnen. Wenn neue Benutzer oder Aliase hinzugefögt werden, mössen Sie die Alias-Datenbank aktualisieren. Dazu verwenden Sie den Befehl /usr/bin/mailDBUpdate. Um Ihnen die Sache zu vereinfachen, kðnnen Sie eine Datei so modifizieren, daû der Befehl jeden Tag automatisch ausgeföhrt wird:

1.	Melden Sie sich beim Mail-Server als ªrootº an.

2.	–ffnen Sie /etc/crontab.local und fögen Sie folgende Zeile am Ende der Datei hinzu (falls die Datei noch nicht vorhanden ist, erstellen Sie sie):

0 2 * * * root /usr/bin/mailDBUpdate

Durch diesen Eintrag werden die Aliase und Bilder jede Nacht um 2:00 Uhr aktualisiert. Wenn Sie den Befehl ðfter bzw. zu einer anderen Zeit ausföhren mðchten, Ùndern Sie den Eintrag. Einzelheiten hierzu finden Sie im UNIX-Handbuch unter cron.

3.	Sichern Sie die Datei.

Die Alias-Datenbank (und die Mail-Bilder) werden jetzt tÙglich aktualisiert. Weitere Informationen öber Mail-Bilder finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel unter ªSo fögen Sie Bilder för Benutzer hinzuº.

Hinweis:  Wenn Sie den Mail-Server mit SimpleNetworkStarter konfigurieren, werden die cron-Skripte automatisch so modifiziert, daû sie diesen Befehl enthalten.

So pröfen Sie die NetInfo-Datenbank

Die Konfiguration eines Mail-Servers ist mit SimpleNetworkStarter sehr einfach. Verschiedene Aktionen laufen hinter den Kulissen ab Ð beispielsweise werden NFS-Verzeichnisse eingerichtet und die NetInfo-Datenbanken modifiziert. Nachfolgend wird genau erklÙrt, was eigentlich passiert.

1.	Starten Sie NetInfoManager. Hier kðnnen Sie feststellen, welche VerÙnderungen an den NetInfo-Datenbanken gemacht wurden.

2.	–ffnen Sie die Root-Domain. Dazu klicken Sie im Menö ªDomainº auf ª–ffnenº und doppelklicken dann in der ersten Spalte des angezeigten Dialogfensters auf ª/º.

3.	Klicken Sie im Domainfenster auf /machines. Suchen Sie dann das Verzeichnis mit dem Hostnamen des Mail-Servers.

,

4.	Doppelklicken Sie auf dieses Verzeichnis, um das Verzeichnisfenster zu ðffnen.

,

Beachten Sie, daû der Eigenschaft name jetzt zwei Werte entsprechen: der urspröngliche Hostname und mailhost Ð dieser Host kann so mit beiden Namen identifiziert werden. Der Alias mailhost wurde von SimpleNetworkStarter hinzugefögt, als Sie den Mail-Server eingerichtet haben. Die Post wird von den Mail-Clients an den Host mailhost gesendet und von dort an den EmpfÙnger weitergeleitet.

5.	Schlieûen Sie das Verzeichnisfenster. Doppelklicken Sie im Root-Domainfenster auf das Verzeichnis /locations/sendmail. Dadurch ðffnen Sie ein anderes Verzeichnisfenster.

,

6.	Klicken Sie auf sendmail.cf. Die Postzustellung wird von der Konfigurationsdatei sendmail gesteuert. Der Wert dieser Eigenschaft bestimmt, welche Konfigurationsdatei die Clients verwenden sollten. För Mail-Clients ist dies /etc/sendmail/sendmail.sharedsubsidiary.cf. 

,

7.	Klicken Sie auf mailhost. Der Wert dieser Eigenschaft ist der Hostname des Mail-Servers. 

, 

Wenn der Eigenschaft mailhost im Verzeichnis sendmail ein Wert zugeordnet wird, versucht SimpleNetworkStarter nicht erst, zusÙtzliche Mail-Server im gleichen Netzwerk zu konfigurieren. 

8.	Schlieûen Sie das Verzeichnisfenster.

9.	Klicken Sie im Root-Domainfenster auf mounts. Beachten Sie die Unterverzeichnisse server:/usr/spool/mail und server:/LocalLibrary/Images/People.

,

Gesendete Post wird voröbergehend im Verzeichnis /usr/spool/mail gespeichert. Mail-Aliase und -Bilder werden im Verzeichnis /LocalLibrary/Images/People gespeichert. Damit Mail richtig funktionieren kann, mössen diese Verzeichnisse von allen Computern im gesamten Netzwerk aus verfögbar sein. Durch die hier erwÙhnten Unterverzeichnisse mounts wird der ªmountº för die erforderlichen Mail-Verzeichnisse vom Mail-Server in die Client-Systeme ausgeföhrt. Da vom Mail-Server auf diese Dateien lokal zugegriffen werden kann, werden die ªmountsº hier ignoriert.

10.	Schlieûen Sie das Root-Domainfenster. Klicken Sie im Domainfenster auf ª–ffnenº und ðffnen Sie die lokale Domain des Mail-Servers.

11.	–ffnen Sie das Verzeichnis /locations/sendmail und klicken Sie auf sendmail.cf.

,

Beachten Sie, daû auf dem Server eine andere sendmail-Konfigurationsdatei angegeben ist Ð und zwar etc/sendmail/sendmail.mailhost.cf. Da NetInfo zuerst in der lokalen Domain sucht, wird diese Konfigurationsdatei anstelle der in der Root-Domain angegebenen benutzt.

12.	Schlieûen Sie das Verzeichnisfenster und klicken Sie im Domainfenster auf exports. 

,

Beachten Sie die Unterverzeichnisse /usr/spool/mail und /LocalLibrary/Images/People. Mit diesen werden die Verzeichnisse exportiert und somit för alle Netzwerk-Benutzer verfögbar gemacht. In Kapitel 4, ªSo richten Sie NFS (Network File System) einº, wird genauer beschrieben, wie Verzeichnisse exportiert und importiert werden.

13.	Verlassen Sie NetInfoManager, indem Sie im Hauptmenö auf ªVerlassenº klicken.

So erstellen Sie Mail-Aliase

Wenn Sie den Mail-Server und die Clients konfiguriert haben, wollen Sie wahrscheinlich Mail-Aliase erstellen. Aliase bieten eine Alternative, um einen Benutzer anzusprechen. Auûerdem kðnnen Sie auf diese Weise eine Benutzergruppe öber einen einzigen Namen ansprechen.

StandardmÙûig wird als Mail-Adresse der Benutzername verwendet, der dem jeweiligen Account zugeordnet ist. Benutzernamen sind jedoch oft verschlösselt und nicht einfach zu merken. Eine Benutzerin namens Natascha Horischnikoff kðnnte beispielsweise den Benutzernamen nhrshnkf haben. Sie kðnnen in solch einem Fall mit NetInfoManager einen lesbaren Alternativnamen erstellen, der dem wirklichen Namen Ùhnlicher ist. För den Benutzernamen nhrshnkf kðnnten Sie den Alias Natascha_Horischnikoff oder einfach natascha einrichten. 

Wichtig:  Mindestens einer der Namen eines Mail-Alias muû ausschlieûlich aus Kleinbuchstaben bestehen. Der Mail-Alias nhrshnkf kann Natascha_Horischnikoff nur dann einschlieûen, wenn er auch einen Namen in Kleinbuchstaben hat, wie etwa natascha.

Ein Mail-Alias kann auch mehr als einen Benutzer enthalten. Derartige Aliase entsprechen Verteilerlisten; wenn Sie an solch einen Alias Post senden, erhÙlt jedes in der Liste aufgeföhrte Mitglied die Mail-Mitteilung. In einem solchen Alias kðnnen sowohl Benutzernamen als auch andere Mail-Aliase zusammengefaût werden.

Gehen Sie folgendermaûen vor, um mit NetInfoManager Mail-Aliase zu erstellen:

1.	Starten Sie die Anwendung ªNetInfoManagerº, die sich in /NextAdmin befindet.

2.	WÙhlen Sie im Menö ªDomainº den Befehl ª–ffnenº. Daraufhin erscheint das Dialogfenster ªNetInfo-Domain auswÙhlenº. Klicken Sie dort in der ersten Spalte auf ª/º und anschlieûend auf OK, um die Root-Domain zu ðffnen.

,

3.	WÙhlen Sie im angezeigten Domainfenster das Verzeichnis /aliases aus.

,

4.	WÙhlen Sie im Menö ªDomainº den Befehl ªNeues Unterverzeichnisº, um einen neuen Alias zu erstellen. (Wenn Sie nicht als ªrootº angemeldet sind, kðnnten Sie in einem Dialogfenster aufgefordert werden, das ªrootº-Paûwort einzugeben. Geben Sie es ein und klicken Sie auf ªAnmeldenº.) In der Spalte aliases erscheint jetzt ein neues Verzeichnis namens newValue. In diesem Verzeichnis befindet sich der neue Alias. 

,

5.	Doppelklicken Sie auf newValue, um das Verzeichnisfenster zu ðffnen. 

,

6.	Klicken Sie in der Spalte ªWerteº auf newValue. Geben Sie den neuen Alias ein und dröcken Sie die Return-Taste. Dadurch wird der Wert der Eigenschaft name geÙndert Ð es erscheint jetzt der Name des neues Alias.

Wichtig:  Ein Alias sollte keine Leer- oder Satzzeichen auûer Unterstriche (_) oder Bindestriche (-) enthalten, wie etwa in Admin_Alias oder Erfolgs-Team.

,

7.	Falls dieser Alias unter mehreren Namen bekannt sein soll, wÙhlen Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªWert anfögenº. Modifizieren Sie dann den Eintrag so, daû er die gewönschte name-Eigenschaft enthÙlt. Wiederholen Sie dies för alle Namen des Alias. Beachten Sie, daû mindestens ein Wert der Eigenschaft name ausschlieûlich aus Kleinbuchstaben bestehen darf.

8.	Erstellen Sie eine neue Eigenschaft, mit der die Mitglieder des Alias identifiziert werden. Klicken Sie dazu in der Spalte ªEigenschaftenº auf name. WÙhlen Sie dann im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªEigenschaft anfögenº. Daraufhin erscheint in der Spalte ªEigenschaftenº eine zweite Eigenschaft mit dem Schlössel new_value.

9.	…ndern Sie den Schlössel der neuen Eigenschaft, indem Sie members eingeben und anschlieûend die Return-Taste dröcken. 

,

Die Werte der Eigenschaft members sind die Account-Namen und Aliase, die mit diesem Alias adressiert werden sollen.

10.	Fögen Sie der Eigenschaft members einen neuen Wert hinzu, indem Sie im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªNeuer Wertº wÙhlen. …ndern Sie den Wert, indem Sie den Account-Namen des Benutzers eingeben, der mit diesem Alias adressiert werden soll, und dröcken Sie die Return-Taste. 

,

11.	Wenn Sie einen Gruppen-Alias (Verteilerliste) erstellen mðchten, fögen Sie der Eigenschaft members einfach weitere Werte hinzu. WÙhlen Sie dazu im Menö ªVerzeichnisº den Befehl ªWert anfögenº und geben Sie den gewönschten Account-Namen des zusÙtzlichen Benutzers ein. Dröcken Sie dann die Return-Taste.

12.	Wenn Sie diesem Alias keine weiteren Account-Namen oder Alternativnamen hinzufögen mðchten, klicken Sie im Menö ªVerzeichnisº auf ªSichernº. Auf diese Weise werden die neuen Aliase in der NetInfo-Datenbank gespeichert.

13.	Sie kðnnen die NeXTmail-Datenbank so aktualisieren, daû sie alle Benutzer und Mail-Aliase enthÙlt, die sich derzeit in der NetInfo-Datenbank befinden. Geben Sie dazu folgenden Befehl in ein Shell-Fenster ein:

mailDBupdate

Sie mössen mit diesem Befehl die NeXTmail-Datenbank jedesmal aktualisieren, wenn die NetInfo-Datenbank modifiziert wurde Ðwenn Sie also einen Benutzer oder einen Mail-Alias hinzugefögt, modifiziert oder gelðscht haben. Sie kðnnen diesen Befehl auch automatisch von cron ausföhren lassen. (Einzelheiten finden Sie weiter vorne in diesem Kapitel unter ªSo aktualisieren Sie Bilder und Aliaseº.)

Sie kðnnen den neuen Alias jetzt in allen Adreûfeldern för Mail-Mitteilungen verwenden. Wenn die Anwendung ªMailº auf einen Alias stðût, wird die Mitteilung allen Benutzern zugestellt, deren Account-Namen oder Aliase als Werte der Alias-Eigenschaft members aufgeföhrt sind.

So fögen Sie Bilder för Benutzer hinzu

Wie bereits im Benutzerleitfaden beschrieben, kðnnen Sie mit der Anwendung ªNeXTmailº das Bild des Absenders zusammen mit der Mitteilung anzeigen. Dazu liest NeXTmail TIFF-Bilder aus dem Verzeichnis /LocalLibrary/Images/People ein. Mðchten Sie das Bild eines Benutzers in Mail anzeigen, gehen Sie folgendermaûen vor: 

1.	Sie benðtigen ein TIFF-Bild der Person in der Grðûe 64 ´ 64 Bildpunkte. Dieses Bild kann mit einem Scanner oder öber Video eingegeben werden oder mit Zeichenprogrammen wie IconBuilder erstellt werden.

2.	Kopieren Sie das Bild auf dem Mail-Server in das Verzeichnis /LocalLibrary/Images/People/benutzer.tiff, wobei benutzer der Benutzername der Person ist.

3.	Vergewissern Sie sich, daû alle Benutzer eine Leseberechtigung för die Bilddatei haben.

4.	Geben Sie auf dem Mail-Server folgenden Befehl in ein Shell-Fenster ein:

mailDBupdate

Das Bild erscheint neben den Mail-Mitteilungen des Benutzers. Auûerdem wird das Bild im Dialogfenster ªAdressenº angezeigt.

Stðrungsbeseitigung

In der Anwendung ªMailº kðnnen verschiedene Probleme auftauchen: Mitteilungen werden nicht erwartungsgemÙû zugestellt bzw. mit der Meldung ªUnbekannter Benutzerº zuröckgesendet, oder im Dialogfenster ªAdressenº werden nicht alle ªloginº-Namen und Aliase angegeben. In diesen FÙllen kðnnen Sie verschiedene Komponenten daraufhin öberpröfen, ob sie richtig konfiguriert wurden:

·	Die Mail-Verzeichnisse wurden richtig exportiert ÐVergewissern Sie sich mit NFSManager, daû die beiden Verzeichnisse /usr/spool/mail und /LocalLibrary/Images/People mit Lese-/Schreibberechtigung in das Netzwerk exportiert wurden.

·	Der ªmountº för die Mail-Verzeichnisse wurde richtig durchgeföhrt  Ð Vergewissern Sie sich mit NFSManager, daû die ªmountº-EintrÙge för die beiden Verzeichnisse /usr/spool/mail und /LocalLibrary/Images/People korrekt sind. Die ªmountº-EintrÙge sollten sich in der Root-Domain befinden, und der ªmount pointº sollte för beide mit den exportierten Verzeichnissen öbereinstimmen. Auûerdem sollte der Name des Servers mit dem Hostnamen (oder dem Alias) des Mail-Servers öbereinstimmen.

·	Die richtige sendmail-Datei wurde verwendet Ð šberpröfen Sie mit NetInfoManager, ob sich in der Root-Domain ein Verzeichnis /locations/sendmail befindet, das die Eigenschaft sendmail.cf mit dem Wert /etc/sendmail/sendmail.sharesubsidiary.cf hat. Vergewissern Sie sich ebenfalls, daû sich in der lokalen Domain des Mail-Servers ein Verzeichnis /locations/sendmail befindet, das die Eigenschaft sendmail.cf mit dem Wert /etc/sendmail/sendmail.mailhost.cf hat.

·	För den Mail-Server wurde ein Alias hinzugefögt Ð šberpröfen Sie mit HostManager, ob der Mail-Server den Hostnamen -Alias mailhost hat. Kein anderer Host darf diesen Alias verwenden. Sie kðnnen das schnell öberpröfen, indem Sie nidump hosts / in ein Shell-Fenster eingeben.

·	Die Mail-Aliase sind korrekt Ð Alle Aliase mössen in der Root-Domain und nicht in der lokalen Domain gespeichert sein. šberpröfen Sie, ob alle Mail-Aliase zumindest einen Wert för die Eigenschaft name in Kleinbuchstaben haben. Sie kðnnen das schnell öberpröfen, indem Sie den Befehl niutil -list / /aliases in ein Shell-Fenster eingeben.

Mit der Option ªverboseº des mail-Befehls erfahren Sie genauere Einzelheiten bei Mail-Problemen:

1.	Melden Sie sich bei einem anderen Computer als dem Mail-Server an. Geben Sie dann den folgenden Befehl in ein Shell-Fenster ein:

mail -v me

2.	Geben Sie einen Betreff ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Geben Sie dann eine kurze Mitteilung ein und dröcken Sie die Return-Taste.

3.	Geben Sie einen Punkt ª.º in eine eigene Zeile ein und dröcken Sie die Return-Taste. Daraufhin erscheinen einige Meldungen öber die Mail-Zustellung, die etwa folgendermaûen aussehen sollten:

me... Connecting to mailhost via etherl...
Trying 192.42.72.3...  connected.
220 mailhost Sendmail NeXT-1.0 (From Sendmail 5.52)/NeXT0.1-Aleph-bf ready at Thu, 23 Jan 92 11:37:36 PST
>>> HELLO myhost
250 mailhost Hello myhost, pleased to meet you
>>> MAIL From:<me>
250 <me>... Sender ok
>>> RCPT To:<me>
250 <me>... Recipient ok
>>> DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
>>> .
250 Mail accepted
>>> QUIT
221 mailhost delivering mail

Beachten Sie die Zeile mit dem Text ªConnecting to mailhost via etherlº (Die Verbindung mit mailhost wird öber etherl hergestellt). Eine Meldung, die mit ªvia localº endet, bedeutet, daû der Computer diesen Mail-Server nicht erkennt. Vergewissern Sie sich, daû der Alias mailhost korrekt gespeichert ist, und öberpröfen Sie die Daten der Konfigurationsdatei sendmail noch einmal.

Falls die Post von einem Mail-Client ordnungsgemÙû zugestellt wird, versuchen Sie den gleichen Befehl auf dem Mail-Server.

1.	Melden Sie sich beim Mail-Server an und geben Sie folgenden Befehl in ein Shell-Fenster ein:

mail -v me

2.	Geben Sie einen Betreff ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Geben Sie anschlieûend eine kurze Mitteilung ein und dröcken Sie die Return-Taste.

3.	Geben Sie einen Punkt (ª.º) in einer Zeile ein und dröcken Sie die Return-Taste. Daraufhin erscheinen einige Meldungen öber die Mail-Zustellung, die etwa folgendermaûen aussehen sollten:

me... Connecting to via local...
me... Sent

Falls solche Meldungen nicht erscheinen, sollten Sie das Verzeichnis /locations/sendmail in der lokalen Domain des Mail-Servers öberpröfen.

Sie finden weitere Informationen öber die Stðrungsbeseitigung bei sendmail-Konfigurationsdateien im Anhang D, ªDas  Programm sendmailº.