Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

G	Kommentierte ªuucicoº-Debug-Ausgabe

Wenn Sie Schwierigkeiten mit UUCP haben, kðnnen Sie uucico direkt ausföhren, um einen detaillierten Fehlersuchbericht zu erhalten. Dieser Anhang enthÙlt kommentierte Beispiele för Ausgaben des Befehls /usr/lib/uucp/uucico -r1 -x6 -srhino.

Mit diesem Befehl wird uucico auf Debug-Stufe 6 för die entfernte Anlage rhino durchgeföhrt. Weitere Informationen finden Sie im UNIX-Handbuch unter uucico.

root rhino (7/18-09:26-4187) DEBUG (Local Enabled)	Zeitangabe, Fehlersuche wird notiert.
finds (rhino) called	System rhino gefunden.
getto: call no. cua for sys rhino	Keine Telefonnummer för rhino gefunden.
Using DIR to call	Verwende direkte Verbindung.
Opening /dev/cufa	Verwende /dev/cufa.
login called	Starte die ªloginº-Sequenz von L.sys aus.
ABORT ON: BUSY	ªAbortº (Abbrechen) aktiviert (Abbrechen, 
	wenn "BUSY" empfangen wird).
wanted """"	Wollte nichts.
got: that	Empfang erwartungsgemÙû.
send "AT"	Sende den AT-Befehl.
wanted "OK~3"	Warte 3 Sekunden auf ªOKº.
AT	Modem meldet ªATº zuröck.
OKgot: that	ªOKº erwartungsgemÙû vom Modem empfangen.
send "ATX3s50=255"	Sende weitere Modembefehle.
wanted "OK~3"	Warte 3 Sekunden auf BestÙtigung.

>ATX3s50=255	ª>º ist das Modem-Prompt.
OKgot: that
send "ATdt9w1-800-555-1212"	WÙhle Telefonnummer.
wanted "CONNECT~80"	Warte 80 Sekunden auf ªCONNECTº.

>ATdt9w1-800-555-1212
CONNECTgot: that	ªCONNECTº erwartungsgemÙû vom  
	Modem empfangen.
send "PAUSE"	Warte 3 Sekunden.
wanted "ogin:~15"	Warte 15 Sekunden auf ªloginº-Prompt.
FAST/UUCP/COMP	Teil der Verbindungsmeldung des Modems.

NeXT Mach (rhino) (ttyda)	Promptsequenz beginnt. Falls nicht, wurde 
	eventuell eine Zeilenschaltung (CR) oder ein 
	Unterbrechungssignal (BREAK) gesendet.

rhino login:got: that	Prompt empfangen (ªogin:º).
send "Umyhost"	Sende Benutzernamen und Paûwort, um
	anzumelden.
wanted "ssword:~10"
Umyhost
Password:got: that
send "a5c#.9jq@Z"
root rhino (7/18-09:27-4187) SUCCEEDED (call to rhino)	Dialog von L.sys beendet.
imsg looking for SYNC<	Erwarte einleitenden Gruû von entferntem UUCP
\20>	 (bevor das normale 	
	Datenöbertragungsprotokoll startet).
imsg input<Shere=rhino\0>got 11 characters	Was empfangen wurde.
omsg <Smyhost -Q0 -x6>	Sende dies zuröck, und identifiziere uns auf 
	Debug-Stufe 6.
imsg looking for SYNC<	Suche EmpfangsbestÙtigung.
\20>
imsg input<ROK\0>got 3 characters	Habe BestÙtigung erhalten.
msg-ROK
Rmtname rhino, Role MASTER,  Ifn - 5, Loginuser - root	Einleitende Verbindung beendet.
rmesg - 'P' imsg looking for SYNC<\20>	Beginne, das Datenöbertragungsprotokoll
	auszuhandeln.
imsg input<Ptfg\0>got 4 characters	Entferntes System sendet ªPtfgº.
got Ptfg	Entferntes System kennt diese Protokolle.
wmesg 'U' g	Das ªgº-Protokoll wird gefordert (AnwÙhlen,
	serielle Leitung).
omsg <Ug>
Proto started g	Starte das ªgº-Protokoll.
protocol g
root rhino (7/18-09:27-4187) OK (startup cufa 19200 baud)	Protokoll-Startmeldung.
*** TOP ***  -  role=MASTER	Starte als Master.
wmesg 'H' 	Nichts zu senden, hat das entfernte System etwas?
rmesg - 'H' got HY
PROCESS: msg - HY
HUP:
wmesg 'H' Y
cntrl - 0	Entferntes System hat nichts; herunterfahren.
root rhino (7/18-09:27-4187) OK (conversation complete)	Abschluûmeldung.
send OO 0,omsg <OOOOOO>	Fahre System sauber herunter. 
imsg looking for SYNC<\20>
imsg input<   \10*"   \20>
imsg input<   \10*"   \20>
imsg input<   "*\10   \20>
imsg input<   "*\10   \20>
imsg input<OOOOOO\0>got 6 characters	Verbindung vðllig abgeschaltet.