Corvette Engines

  Engine type     CI    hp    Years
  __________________________________________
  Straight six    235   150   53 54
                  235   155   55
  __________________________________________
  Small block V8  265   195   55
                  265   210   56
                  265   225   56
                  265   240   56

                  283   220   57
                  283   230   58 59 60 61
                  283   245   57 58 59 60 61
                  283*  250   57 58 59 60
                  283   270   57 58 59 60 61
                  283*  275   60 61
                  283*  283   57
                  283*  290   58 59 60
                  283*  315   60 61

                  305   180   80
 
                  327   250   62 63 64 65
                  327   300   62 63 64 65 66
                              67 68
                  327   340   62 63
                  327   350   65 66 67 68 69
                  327*  360   62 63
                  327   365   64 65
                  327*  375   64 65
 
                  346   345   97 98 99

                  350   165   75
                  350   180   76 77
                  350   185   78
                  350   190   73 80 81
                  350   195   74 79
                  350   200   72 82
                  350   205   75 84
                  350   210   76 77
                  350   220   78
                  350   225   79
                  350   230   80 85 86
                  350   235   86
                  350   240   87 88 89
                  350   245   88 89 90 91
                  350   250   73 74 90 91
                  350   255   72
                  350   270   71 72
                  350   300   69 70 92 93 94
                              95 96
                  350   330   71 96
                  350   350   69 70
                  350   370   70
                  350   375   90 91 92
                  350   405   93 94 95
  __________________________________________
  Big block V8    RPO   CI    hp    Years
                  L78   396   425   65

                  L36   427   390   66 67 68 69
                  L68   427   400   67 68 69
                  L72   427   425   66
                  L88   427   430   67 68 69
                  L71   427   435   67 68 69
                  L89   427   435   67 68 69

                  LS5*  454   270   72 74
                  LS4*  454   275   73
                  LS5   454   365   71
                  LS5   454   390   70
                  LS6   454   425   71

  * Fuel injected