Precauciones De Manejo E
1. La parte más importante del estereoscopio es el objeivo, por lo que hábra que 
ser muy cuidadoso en su manipulación. Si en ensucia o tiene polvo limpiar su superficie con un paño de aldedón suave. No utiliza nunca los dedos ni un paño sucio
2. Al acabar de user el estereoscopio, taparlo con un trapo y meterlo de nuevo en la caja para que no coja polvo.
3. El estereoscopio se deberá guardar en un lugar que no tenga humedad. Un excuso de humedad podría reducir la intensidad luminosa.
4. Si no se utiliza el estereoscopio por un largo periodo de tiempo retirar las pilas.