COMO USAR O VIDEOSCOPIO
CAPTION 1
Retire a capa do compartimento de pilhas do parte traseira do Videoscópio.
CAPTION 2
Coloque 3 pilhas l.5V tamanho C no compartimento de pilhas.
CAPTION 3
Remova o painel de plástico na parte da frente.
CAPTION 4
Gire a lâmpada.
Cautela Evite tocar na lâmpada, uma vez que esta poderá estar bastante quente.
CAPTION 5
Uma vez que a lâmpada estiver ligada, ajuste a posição
do suporte da lâmpada para o centro, assim a parte do centro da tela deverá 
estar mais iluminada.
CAPTION 6
Reponha o painel de plástico na frente. 
CAPTION 7
Escolha o grau de aumento, girando a torre giratória.
CAPTION 8
Posicione o espécime preparado ne plataforma e segure-o com o grampo. Gire o 
ajuste de foco, até que a imagem esteja nitida. E aconselhável observar o 
espécime em um aposento com uma luz mais fraca.