FAZENDO UM SLIDE PREPARADO
Se a amostra dada não é fina e transparente, esta não poderá ser observada pelo microscópio, pois a luz do refletor ou da fonte de luz não pode penetrar. Fibras, pólen, lã, ou sal podem ser observados facilmente e o vidro é opcional. Amostras claras são manchadas primeiramente com uma ou duas gotas de metileno 
azul, eosin ou outras substâncias corantes dispon'veis no mercado. (Nota Estas são substâncias corantes e por isso poderão manchar facilmente roupas, tapetes, e tecidos. Tome cuidado especial ao lidar com tais substâncias. Leia também "DESCRIÇÃO DAS GARRAFAS" na pägina 1 novamente, sobre as precauções de segurança a serem tomadas ao lidar com estas soluções.)
1)Montagem Temporária
Limpe o slide e cobertura de vidro. Afine amostra com lâmina ou micro-cortador (Nota Este processo deverá ser supervisionado por um adulto. A lâmina e muito amolada e deverá ser usada com extremo cuidado. Refira-se à próxima parte para o uso do micro-cortador). Pegue a amostra afinada com uma pinça e coloque na parte central do slide de vidro. Coloque uma gota de água na amostra com uma agulha ou se a amostra for clara, use uma gota de uma das substâncias corantes (Note a agulha tem uma extremidade extremamente pontiaguda, por isso use-a com cuidado) e gentilmente coloque o vidro de cobertura. Evite comprimir bolhas de água. Remova a água em excesso ou solução corante com papel macio. Agora estamos prontos para observação. (Lembre-se de lavar as mãos após as preparações e lembre-se de jogar fora a solução corante de acordo com as instruções da página 1 "CONCELHO PARA ADULTOS EM SUPERVISÃO").
2) Montagem Permanente
Limpe o slide e cobertura de vidro como indicado acima (Montagem temporária). Proceda de acordo com as direções acima. Contudo, antes de cobrir o slide com o a cobertura de vidro, adicione algumas gotas de uma resina (não inclu'do-dispon'vel nas lojas) ou solução balsâmica Canada ou cola adesiva transparente com uma agulha ao slide. Pressione a cobertura de vidro para baixo com uma pinça para fixar e deixe secar por um dia.
COMO USAR O MICRO-CORTADOR
Coloque o material que deseja cortar para estudo dentro dos buracos do micro-cortador (Nota contém extremidades amoladas, use com cuidado). Vire a lâmina. Agora você pode tem a porção da matéria que desejava.