Hinweis: Weitere, eher selten auftretende Fehlermeldungen mit positiven und negativen Codes sind im Kapitel “Weitere Fehlermeldungen” angeführt.

Allgemeine Rückgabewerte (VBL Mgr, Queue, Etc.)
0     noErr           Kein Fehler, alles in Ordnung
0     smNotTruncated  No truncation necessary
-1    qErr            Element der Queue beim Löschen nicht gefunden
-1    smTruncErr      Truncation indicator alone is wider than the
                      specified width
-2    vTypErr         Ungültiges Queue-Element
-3    corErr          Diele Basisroutine liegt im ungültigen Bereich
-4    unimpErr        nicht implementierte Systemroutine
-5    SlpTypeErr      Ungültiges Queue-Element
-8    seNoDB          kein Debugger installiert, um den
                      Debugger-Befehl zu bearbeiten

-10   dsMacsBugInstalled       Debugger installiert
-11   dsDisassemblerInstalled  Disassembler installiert
-12   dsHD20Installed          von HD20 wird gestartet (veraltet)
-13   dsExtensionsDisabled     Systemerweiterungen deaktiviert

Color Manager Fehler
-9    iTabPurgErr      von Color2Index/ITabMatch
-10   noColMatch       von Color2Index/ITabMatch
-11   qAllocErr        von MakeITable
-12   tblAllocErr      von MakeITable
-13   overRun          von MakeITable
-14   noRoomErr        von MakeITable
-15   seOutOfRange     von SetEntry
-16   seProtErr        von SetEntry
-17   i2CRangeErr      von SetEntry
-18   gdBadDev         von SetEntry
-19   reRangeErr       von SetEntry
-20   seInvRequest     von SetEntry
-21   seNoMemErr       von SetEntry

I/O System Fehler
-17   controlErr      Treiber kann Control-Befehl nicht beantworten
-18   statusErr       Treiber kann Status-Befehl nicht beantworten
-19   readErr         Treiber kann Read-Befehl nicht beantworten
-20   writErr         Treiber kann Write-Befehl nicht beantworten
-21   badUnitErr      refNum des Treibers nicht in der Unit-Tabelle
                      vorhanden
-22   unitEmptyErr    In der Unit befindet sich ein NIL-Handle für
                      den angegebenen Treiber
-23   openErr         Die angegebenen R/W-Rechte passen nicht zu den
                      Treiber-Berechtigungen oder der Treiber konnte
                      nicht geöffnet werden
-24   closErr         Der .MPP-Treiber konnte nicht geschlossen
                      werden
-25   dRemovErr       Versuch, einen offenen Treiber zu entfernen
-26   dInstErr        DrvrInstall konnte den Treiber in den
                      Ressourcen nicht finden
-27   abortErr        I/O-Operation durch KillIO abgebrochen;
                      Publisher has written a new edition
-27   iIOAbortErr     I/O abgebrochen (Print Manager)
-28   notOpenErr      Rd/wr/ctl/sts unmöglich, weil der Treiber nicht
                      geöffnet ist (AppleTalk)
-29   unitTblFullErr  Die Unit-Tabelle ist voll
-30   dceExtErr       Fehler in der DCE-Erweiterung

File System Fehler
-33   dirFulErr       Verzeichnis ist voll
-34   dskFulErr       Datenträger ist voll
-35   nsvErr          Das Volume konnte nicht gefunden werden
-36   ioErr           Allgemeine I/O-Fehler (alles Mögliche)
-37   bdNamErr        Ungültiger Datei- oder Volumename (kein “:”)
-38   fnOpnErr        Datei nicht offen
-39   eofErr          Dateiende erreicht, keine weiteren Daten
                      verfügbar
-40   posErr          Diese Position liegt vor dem Dateibeginn
-41   mFulErr         Speicher ist zu voll, um die Datei zu laden
-42   tmfoErr         Zu viele Dateien geöffnet
-43   fnfErr          Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
-44   wPrErr          Datenträger ist schreibgeschützt (Hardware)
-45   fLckdErr        Datei ist geschützt
-45   fLckedErr       Publisher writing to an edition
-46   vLckdErr        Datenträger ist schreibgeschützt (Software)
-47   fBsyErr         Datei ist bereits von jemand anderem geöffnet
-48   dupFNErr        Dateiname bereits vorhanden (rename);
                      Datei statt Ordner angegeben
-49   opWrErr         Datei ist schon mit Schreibberechtigung
                      geöffnet
-50   paramErr        Fehler in der Parameterliste
-51   rfNumErr        Dateinummer ungültig
-52   gfpErr          Fehler bei GetFPos
-53   volOffLinErr    Volume ist nicht verfügbar
-54   permErr         Datei ist schreibgeschützt (Software)
-55   volOnLinErr     Das Volume befindet sich bereits auf dem
                      Schreibtisch
-56   nsDrvErr        Kein solches Laufwerk vorhanden (bei MountVol)
-57   noMacDskErr     Das ist keine Macintosh-Diskette
                      (falsche Signatur-Bytes)
-58   extFSErr        External File System Fehler
                      (file system identifier is nonzero)
-59   fsRnErr         Fehler beim Umbenennen (file system internal
                      error: during rename the old entry was deleted
                      but could not be restored…)
-60   badMDBErr       Ungültiger Block im Hauptverzeichnis
-61   wrPermErr       Zugriffsrechte erlauben kein Schreiben

Font Manager Fehler
-64     fontDecError       Fehler beim Angeben des Fonts
-65     fontNotDeclared    Font nicht angegeben
-66     fontSubErr         Font wurde ersetzt
-32615  fontNotOutlineErr  Ein Bitmap-Zeichensatz wurde einer
                           Funktion übergeben, die nur mit
                           Outline-Fonts arbeitet

Fehler bzgl. Disketten, serielle Schnittstellen, Uhr
-64   lastDskErr      Letzter in einer Reihe von Diskettenfehlern
-64   noDriveErr      Laufwerk ist nicht installiert
-65   offLinErr       Zugriff auf off-line-Laufwerk
-66   noNybErr        Konnte nach 200 Versuchen keine 5 Nibbels
                      finden
-67   noAdrMkErr      Es konnte keine gültige Adresse auf der Spur
                      gefunden werden
-68   dataVerErr      Fehler beim Überprüfen einer Schreiboperation
-69   badCksmErr      Die Prüfsumme der Adresse stimmt nicht
-70   badBtSlpErr     Ungültige Adreßangabe
-71   noDtaMkErr      Kein Datenteil auf der Spur gefunden
-72   badDCksum       Die Prüfsumme des Datenteils stimmt nicht
-73   badDBtSlp       Ungültige Datenangaben
-74   wrUnderrun      Fehler beim Schreiben
-75   cantStepErr     Fehler beim Step auf eine andere Spur
-76   tk0BadErr       Spur 0 ändert sich nicht (keine Diskette
                      oder nicht formatiert)
-77   initIWMErr      IWM (Integrated Woz Machine): der Disketten=
                      controller konnte nicht initialisiert werden
-78   twoSideErr      Versuch, die zweite Seite einer Diskette in
                      einem einseitigen Laufwerk zu lesen
-79   spdAdjErr       Geschwindingkeit der Diskette konnte nicht
                      eingestellt werden
-80   seekErr         Falsche Spurangabe im Adressenfeld
-81   sectNFErr       Diese Sektornummer existiert nicht
-82   fmt1Err         Sektor 0 konnte nach dem Formatieren nicht
                      gefunden werden
-83   fmt2Err         Keine Synchronisation der Lese-Elektronik
                      möglich
-84   verErr          Fehler beim Überprüfen eines Sektors
-84   firstDskErr     Erster in einer Reihe von Diskettenfehlern
-85   clkRdErr        Fehler beim Lesen der Uhrzeit
                      (unable to read same clock value twice)
-86   clkWrErr        Die neue Uhrzeit konnte nicht geschrieben
                      werden
-87   prWrErr         Fehler beim Prüfen des Parameter-RAMs
-88   prInitErr       Parameter-RAM ist nicht initialisiert
                      (InitUtil)
-89   rcvrErr         Fehler in der seriellen Schnittstelle
                      (SCC receiver error (framing, parity, OR))
-90   breakRecd       Break empfangen  (SCC)

AppleTalk Fehler
-91   ddpSktErr       Fehler beim Öffnen eines Sockets
-91   eMultiErr       Ungültige Adresse (Ethernet)
-92   ddpLenErr       Datenpaket zu groß
-92   eLenErr         Datenpaket zu groß oder kein Header vorhanden
                      (Ethernet)
-93   noBridgeErr     Kein Router verfügbar
-94   lapProtErr      Fehler im LAP-Programm
-94   LAPProtErr      Protocol handler is already attached, node’s
                      protocol table is full, protocol not attached,
                      or protocol handler pointer was not 0
-95   excessCollsns   Hardware-Fehler, zu viele Kollisionen im Netz
-97   portInUse       Der gewählte Port ist bereits in Gebrauch
-98   portNotCf       Der Port konnte nicht initialisiert werden,
                      weil das Parameter-RAM falsche Werte enthält
-99   memROZErr       Der Speicherbereich darf nicht beschrieben
                      werden
-99   memROZError     hard error in ROZ
-99   memROZWarn      soft error in ROZ

Scrap Manager Fehler
-100  noScrapErr      Die Zwischenablage ist leer.
-102  noTypeErr       Format nicht verfügbar (kein solcher Typ
                      verfügbar)

Storage Allocator Fehler
-108  memFullErr      Speicher ist voll (Heap)
-109  nilHandleErr    Der Masterpointer ist NILW; GetHandleSize fails
                      on baseText or substitutionText
-110  memAdrErr       Adresse ist ungerade oder liegt außerhalb des
                      adressierbaren Bereichs
-111  memWZErr        Dieser Block ist nicht belegt; GetHandleSize
                      fails on baseText or substitutionText
                      [WhichZone failed (applied to free block)]
-112  memPurErr       Versuch, einen geschützten Block zu löschen
-113  memAZErr        Fehler beim Prüfen einer Adresse
-114  memPCErr        Fehler beim Prüfen eines Pointers
-115  memBCErr        Fehler beim Prüfen eines Blocks
-116  memSCErr        Fehler beim Prüfen der Blockgrößen
-117  memLockedErr    MoveHHi sollte einen Block bewegen, der
                      unbeweglich ist (lock)

HFS Fehler
-120  dirNFErr        Verzeichnis nicht gefunden
-121  tmwdoErr        Zu viele Working Directories sind definiert
-122  badMovErr       Fehler beim Bewegen
-123  wrgVolTypErr    Kein HFS-Volume (evtl. eine DOS-Diskette?)
-124  volGoneErr      Das Server-Volume ist nicht mehr verfügbar
-125  updPixMemErr    Nicht genügend Speicher, um die Pixmap zu
                      aktualisieren
-127  fsDSIntErr      Das Dateisystem ist beschädigt
                      (Internal file system error)

Menu Manager Fehler
-126  dsMBarNFnd      MBDF wurde nicht gefunden
-127  dsHMenuFindErr  Eintrag in der Ressource für hierarchisches
                      Menü fehlt
-128  userCanceledErr Der Benutzer hat abgebrochen

HFS FileID Fehler
-130  fidNotFound     Dieser Dateizweig existiert nicht
-131  fidNotAFile     Statt einer Datei wurde ein Verzeichnis als
                      Parameter angegeben
-132  fidExists       Eine Datei mit diesem ID existiert bereits

Color Quickdraw & Color Manager Fehler
-147  regionTooBigError  Region zu groß oder zu komplex
-148  pixMapTooBigErr    Die Bildtiefe ist zu groß
                         (Pixel map record is deeper than 1 bit per
                         pixel [passed pixelmap is too large])
-149  notEnoughStack  Nicht genug Platz auf dem Stack
-150  cMatchErr       Color2Index konnte keinen Index finden
-151  cTempMemErr     Es konnte kein temporärer Speicher allokiert
                      werden
-152  cNoMemErr       Es konnte kein Speicher angefordert werden
-153  cRangeErr       Index in ColorTable liegt außerhalb des
                      gültigen Bereichs
-154  cProtectErr     Dieser Eintrag der ColorTable ist geschützt
-155  cDevErr         Ungültiger Typ des Graphik-Devices
-156  cResErr         Falsche Auflösung
-157  cDepthErr       Falsche Bildtiefe
-158  cParmErr        Ungültiger Parameter

Resource Manager Fehler (außer I/O)
-185  badExtResource   Diese Ressource hat das falsche Format.
-186  CantDecompress   Diese Ressource ist gepackt
                       (Resource bent ("the bends")
                       can't decompress a compressed resource)
-188  resourceInMemory Diese Ressource befindet sich schon im
                       Speicher
-189  writingPastEnd   Es soll über das Ende der Datei hinaus 
                       geschrieben werden
-190  inputOutOfBounds Nummer (offset or count) liegt außerhalb
                       der Grenzen
-192  resNotFound      Ressource nicht gefunden
-193  resFNotFound     Ressourcen-Datei nicht gefunden
-194  addResFailed     Fehler bei AddResource
-195  addRefFailed     Fehler bei AddReference
-196  rmvResFailed     Fehler bei RmveResource
-197  rmvRefFailed     Fehler bei RmveReference
-198  resAttrErr       Die Ressourcenattribute passen nicht zu dieser
                       Operation
-199  mapReadErr       Fehler in der Ressourcenliste

Sound Manager Fehler
-200  noHardware        Die benötigte Hardware ist nicht vorhanden
                        oder falsch spezifiziert
-201  notEnoughHardware Alle Kanäle des Geräts sind belegt
-203  queueFull         Die Warteschlange ist voll
-204  resProblem        Problem beim Laden einer Ressource
-205  badChannel        Kanal ist beschädigt oder nicht benutzbar
                        ([invalid channel queue length])
-206  badFormat         Ressource ist beschädigt oder hat ein
                        falsches Format (für ‘snd ’)
                        ([handle to 'snd ' resource was invalid])
-207  notEnoughBufferSpace  Nicht genug Speicher verfügbar
-208  badFileFormat     Datei ist beschädigt oder im falschen Format
                        (nicht AIFF oder AIFF-C)
-209  channel           Kanal ist belegt
-210  buffersTooSmall   Puffer ist zu klein
-211  channelNotBusy    Kanal ist frei
-212  noMoreRealTime    Keine CPU-Zeit mehr verfügbar
-213  badParam          Ein Parameter ist falsch
-220  siNoSoundInHardware   Keine Hardware für Toneinabe verfügbar
-221  siBadSoundInDevice    Ungültiges Toneingabegerät
-222  siNoBufferSpecified   Kein Puffer wurde angegeben
-223  siInvalidCompression  Unbekannter Kompressionstyp
-224  siHardDiskTooSlow     Festplatte zu langsam zum Aufnehmen
-225  siInvalidSampleRate   Ungültige Sample-Rate
-226  siInvalidSampleSize   Ungültige Sample-Size
-227  siDeviceBusyErr       Das Toneingabegerät ist beschäftigt
-228  siBadDeviceName       Ungültiger Gerätename
-229  siBadRefNum           Ungültige Referenznummer
-230  siInputDeviceErr      Fehler im Eingabegerät
-231  siUnknownInfoType     Unbekannter Informationstyp
-232  siUnknownQuality      Unbekannter Qualitätstyp

MIDI Manager Fehler
-250  midiNoClientErr     Kein Client mit dieser Nummer gefunden
-251  midiNoPortErr       Kein Port mit dieser Nummer gefunden
-252  midiTooManyPortsErr Es sind bereits zu viele Ports in diesem
                          System installiert
-253  midiTooManyConsErr  Zu viele Verbindungen wurden hergestellt
-254  midiVConnectErr     Virtuelle Verbindung hergestellt
-255  midiVConnectMade    Virtuelle Verbindung aufgelöst
-256  midiVConnectRmvd    Virtuelle Verbindung entfernt
-257  midiNoConErr        Keine Verbindung zwischen den angegebenen
                          Ports
-258  midiWriteErr        Fehler beim Schreiben auf die angegebenen
                          Ports
-259  midiNameLenErr      Der Name ist länger als 31 Zeichen
-260  midiDupIDErr        Die Nummer des Client ist doppelt vorhanden
-261  midiInvalidCmdErr   Dieser Port unterstützt dieses Kommando
                          nicht

Notification Manager Fehler
-299  nmTypErr        Ungültiger qType — muß ORD(nmType) sein!

Slot Manager Fehler
-290  smSDMInitErr    SDM konnte nicht initialisiert werden
-291  smSRTInitErr    Fehler beim Aufbauen der Slot-Ressource-Tabelle
-292  smPRAMInitErr   Fehler beim Initialisieren des Parameter-RAMs
                      für diese Karte                      
-293  smPriInitErr    Karten konnten nicht initialisiert werden
-300  smEmptySlot     Der Slot enthält keine Karte
-301  smCRCFail       Fehler im Datenbereich der Slotkarte
-302  smFormatErr     Das FHeader-Format ist nicht das von Apple
-303  smRevisionErr   Falsche Versionsnummer (Wrong revison level)
-304  smNoDir         Die Verzeichnisangabe ist ungültig
-305  smDisabledSlot  Dieser Slot ist deaktiviert
-305  smLWTstBad      Long Word test field <> $5A932BC7.
-306  smNosInfoArray  Fehler beim Anlegen des sInfo-Arrays
                      (Speicherfehler)
-307  smResrvErr      Ein reserviertes Feld ist ungleich Null
-308  smUnExBusErr    Unerwarteter Busfehler
-309  smBLFieldBad    Der Eintrag in ByteLanes ist falsch
-310  smFHBlockRdErr  Fehler bei _sGetFHeader.
-311  smFHBlkDispErr  Fehler bei _sDisposePtr
-312  smDisposePErr   Fehler bei _DisposePointer
-313  smNoBoardsRsrc  Keine sResource für diese Karte vorhanden
-314  smGetPRErr      Fehler bei _sGetPRAMRec
-315  smNoBoardId     Keine Nummer der Karte
-316  smIntStatVErr   Das InitStatusV-Feld ist negativ
                      (after primary or secondary init)
-317  smIntTblVErr    Fehler beim Aufbauen der Slot-Ressource-Tabelle
-318  smNoJmpTbl      SDM-Jumptable konnte nicht aufgebaut werden
-319  smBadBoardId    Der ID der Karte ist falsch im Parameter-RAM
                      eingetragen
-320  smBusErrTO      Busfehler (BusError time out)
-330  smBadRefId      Der ID wurde nicht in der Liste gefunden
-331  smBadsList      Ungültige sResource [sList] Struktur:
                      (Id1<Id2<Id3 …  format is not followed)
-332  smReservedErr   Ein reserviertes Feld ist nicht Null
-333  smCodeRevErr    Falsche Code-Revision
-334  smCPUErr        Falsche Code-Revision
-335  smsPointerNil   LPointer ist nil
                      From sOffsetData. If this error occurs, check
                      sInfo rec for more information.
-336  smNilsBlockErr  Der sBlock ist NIL
                      Dont allocate and try to use a nil sBlock
-337  smSlotOOBErr    Nummer des Slots außerhalb des gültigen
                      Bereichs
-338  smSelOOBErr     Funktion nicht implementiert
-339  smNewPErr       Fehler bei _NewPtr
-340  smBlkMoveErr    Fehler bei _BlockMove
-341  smCkStatusErr   Ungültiger Slot-Status
-342  smGetDrvrNamErr Fehler bei _sGetDrvrName.
-343  smDisDrvrNamErr Fehler bei _sDisDrvrName.
-344  smNoMoresRsrcs      Keine weiteren Ressourcen vorhanden
-344  smNoMoresResources  Specified sResource data structure not
                          found
-345  smsGetDrvrErr   Fehler bei _sGetDriver
-346  smBadsPtrErr    Ungültiger Pointer bei sCaldSPointer
-347  smByteLanesErr  Das ByteLanes-Feld sollte Null sein
-348  smOffsetErr     Der Offset ist zu groß
                      (temporary, should be fixed)
-349  smNoGoodOpens   In der Schleife war kein Öffnen erfolgreich
-350  smSRTOvrFlErr   Überlauf des SRT
-351  smRecNotFnd     Eintrag im SRT nicht gefunden

Device Manager Slot Support Fehler
-360  slotNumErr      Ungültige Slot-Nummer
-400  gcrOnMFMErr     Fehler: GCR-Format (group code recording) auf
                      einer HD-Diskette nicht möglich

Dictionary Manager Fehler
-410  notBTree      Die Datei ist kein Verzeichnis
-413  btNoSpace     Zu wenig Platz, um Verzeichnilinformationen zu
                    speichern
-414  btDupRecErr   Der Eintrag existiert bereits
-415  btRecNotFnd   Eintrag konnte nicht gefunden werden
-416  btKeyLenErr   Die Länge des Schlüssels ist Null oder zu groß
-417  btKeyAttrErr  Ein Attribut konnte nicht verstanden werden

Edition Manager Fehler
-450  editionMgrInitErr        Der Edition Manager ist noch nicht
                               initialisiert
-451  badSectionErr            Ungültiger Abschnittstyp
-452  notRegisteredSectionErr  Abschnitt nicht registriert
-454  badSubPartErr            Ungültiger Edition Container
-460  multiplePublisherWrn     Das Okjekt ist bereits herausgegeben
-461  containerNotFoundWrn     Der Container konnte nicht gefunden
                               werden (Alias wurde nicht aufgelöst)
-463  notThePublisherWrn       Das ist nicht der Herausgeber

SCSI Manager Fehler
-470  scsiBadPBErr    invalid field(s) in the parameter block
-471  scsiOverrunErr  attempted to transfer too many bytes
-472  scsiTransferErr write flag conflicts with data transfer phase
-473  scsiBusTOErr    bus error during transfer
-474  scsiSelectTOErr scsiSelTO exceeded (selection failed)
-475  scsiTimeOutErr  scsiReqTO exceeded
-476  scsiBusResetErr the bus was reset, so your request was aborted
-477  scsiBadStatus   non-zero (not "Good") status returned
-478  scsiNoStatusErr device did not go through a status phase
-479  scsiLinkFailErr linked command never executed
-489  scsiUnimpVctErr unimplemented routine was called

Weitere Systemfehler (anstelle von inline $A9FF & $ABFF)
-490  userBreak       Der Benutzer hat den Interrupt-Knopf gedrückt
-491  strUserBreak    Debugger-Aufruf; zeigt den String, der sich auf
                      dem Stack befindet
-492  exUserBreak     Debugger-Aufruf; Debugger-Befehle, die sich im
                      Stack befinden, werden ausgeführt

QuickDraw Fehler
-500  rgnTooBigErr    Die Bitmap würde konvertiert eine Region > 64 K
                      ergeben

Text Edit Fehler
-501  teScrapSizeErr  Der Inalt der Zwischenablage ist zu groß, um
                      von TextEdit bearbeitet zu werden

Memory Management Utilities
-502  hwParamrErr     Die CPU unterstützt diese Operation nicht

Process Manager Fehler
-600  procNotFound      Es gibt keinen Prozeß mit dieser Nummer
-601  memFragErr        Der Speicher reicht nicht aus, um das
                        Programm zu starten
-602  appModeErr        Das System befindet sich im 32-Bit-Modus,
                        aber das Programm läuft nur mit 24 Bit
                        (nicht mehr verwendet)
-603  protocolErr       Funktionsaufrufe wurden in falscher
                        Reihenfolge durchgeführt
-604  hardwareConfigErr Die Hardware ist für diesen Aufruf nicht
                        korrekt konfiguriert
-605  appMemFullErr     Die in der SIZE-Ressource angegebene
                        Speichergröße reicht nicht zum Starten
-606  appIsDaemon       Es handelt sich um ein Hintergrundprogramm
                        ohne Benutzerschnittstelle
-607  bufferIsSmall     Der Puffer ist zu klein
-608  noOutstandingHLE  Kein High-Level-Event verfügbar
-609  connectionInvalid           Die Verbindung ist ungültig
-610  noUserInteractionAllowed    Hintergrundprogramm sendete ein
                                  AppleEvent, das einen Benutzer-
                                  eingriff erfordert

Memory Dispatch Fehler
-620  notEnoughMemoryErr      Zu wenig physikalischer Speicher
                              vorhanden
-621  notHeldErr              Dieser Speicherbereich befindet sich
                              nicht im RAM
-622  cannotMakeContiguousErr Der Bereich konnte nicht verbunden
                              werden
-623  notLockedErr            Der Speicherbereich ist nicht geschützt
-624  interruptsMaskedErr     Interrupts wurden nicht erlaubt
-625  cannotDeferErr          Weitere Aufrufe können nicht verzögert
                              werden

DatabaseAccess (Pack 13) Fehler
-800  rcDBNull           Die Daten fehlen
-801  rcDBValue          Die Daten stehen jetzt zur Verfügung
-802  rcDBError          Fehler in einer Funktion
-803  rcDBBadType        Die nächsten Daten haben nicht den
                         erwarteten Typ
-804  rcDBBreak          Funktion dauerte zu lange
-805  rcDBExec           Die Abfrage läuft gerade
-806  reDBBadSessID      Der Typ der Session ist ungültig
-807  rcDBBadSessNum     Die Nummer der Session ist ungültig
-808  rcDBBadDDEV        Die passende Datenbankerweiterung konnte
                         nicht geöffnet werden
-809  rcDBAsyncNotSupp   Asynchrone Aufrufe werden von dieser Daten-
                         bankerweiterung nicht unterstützt
-810  rcDBBadAsyncPB     Ungültiger Parameterblock angegeben
-811  rcDBNoHandler      Diese Art von Daten können in dem aktuellen
                         Prgramm nicht bearbeitet werden
-812  rcDBWrongVersion   Falsche Versionsnummer
-813  rcDBPackNotInited  InitDBPack muß zuerst aufgerufen werden

Help Manager Fehler
-850  hmHelpDisabled         Aktive Hilfe ist ausgeschaltet
-851  hmResNotFound          ????
-852  hmMemFullErr           ????
-853  hmBalloonAborted       Die Sprechblase konnte wegen fort-
                             gesetzter Mausbewegungen nicht angezeigt
                             werden
-854  hmSameAsLastBalloon    Diese Sprechblase wurde bereits
                             angezeigt
-855  hmHelpManagerNotInited Der Help Manager ist noch nicht
                             initialisiert
-856  hmBadSelector          ????
-857  hmSkippedBalloon       Für diese Sprechblase gibt es keinen
                             Text
-858  hmWrongVersion         Falsche Version einer Help Manager-
                             Ressource
-859  hmUnknownHelpType      Der Hilfetext enthielt falsche
                             Datentypen
-860  hmCouldNotLoadPackage  ????
-861  hmOperationUnsupported Ungültiger Parameter
-862  hmNoBalloonUp          Keine Sprechblase sichtbar
-863  hmCloseViewActive      Die Sprechblase konnte nicht entfernt
                             werden, wein die Kontrollfeld-
                             Vergrößerung aktiv ist

AppleTalk — PPC Toolbox Fehler
-900  notInitErr       Die PPC-Toolbox ist noch nicht initialisiert
-902  nameTypeErr      Falscher locationKindSelector im Namen
-903  noPortErr        Ungültiger Portname oder der Client hat die
                       hat die SIZE-Ressource falsch gesetzt
-904  noGlobalsErr     Der Speicher ist voll, kritischer Fehler
-905  localOnlyErr     Das Netzwerk ist nicht aktiviert
-906  destPortErr      Diesen Port gibt es nicht oder der Server
                       hat eine falsche SIZE-Ressource
-907  sessTableErr     Die PPC-Toolbox kann keine weitere Session
                       mehr erzeugen
-908  noSessionErr     Ungültige Session-Nummer
-909  badReqErr        Ungültiger Parameter oder falsche Operation
-910  portNameExistsErr  Einen Port mit diesem Namen gibt es bereits
-911  noUserNameErr    Der Benutzer ist nicht bekannt
-912  userRejectErr    Das Zielprogramm hat die Verbindung nicht
                       zugelassen
-915  noResponseErr    Keine Antwort vom Programm
-916  portClosedErr    Der Port wurde geschlossen
-917  sessClosedErr    Die Session wurde beendet
-919  badPortNameErr   Der Name des Ports ist ungültig
-922  noDefaultUserErr Der Benutzer hat keinen Eigentümernamen im
                       Kontrollfeld “Gemeinschaftsfunktionen”
                       angegeben
-923  notLoggedInErr   Diese Benutzernummer existiert noch nicht
-924  noUserRefErr     Eine neue Benutzernummer konnte nicht angelegt
                       werden
-925  networkErr       Im Netzwerk ist ein Fehler aufgetreten
-926  noInformErr      PPCStart ist unmöglich, weil kein PPCInform-
                       Aufruf aktiv ist
-927  authFailErr      Falsches Kennwort
-928  noUserRecErr         Ungültige Benutzernummer
-930  badServiceMethodErr  Die Verbindung muß ppcServiceRealTime sein
-931  badLocNameErr        Der (Location-) Name ist ungültig
-932  guestNotAllowedErr   Die Verbindung benötigt eine Anmeldung mit
                           Kennwort

Icon Utilities
-1000 noMaskFoundErr  Für diese Icongruppe wurde keine passende Maske
                      gefunden

AppleTalk - NBP Fehler
-1024 nbpBuffOvr      Der Puffer ist zu klein bei LookupName
-1025 nbpNoConfirm    ConfirmName konnte den Namen nicht finden
-1026 nbpConfDiff     Der Name gehört zu einem anderen Socket
-1027 nbpDuplicate    Dieser Name existiert bereits auf diesem
                      Computer
-1028 nbpNotFound     Der Name konnte nicht entfernt werden, weil
                      er nicht gefunden wurde
-1029 nbpNISErr       Fehler beim Öffnen des NIS

ASP Fehler (XPP Treiber)
-1066 aspBadVersNum   Der Server unterstützt diese Version von
                      ASP nicht
-1067 aspBufTooSmall  Der Puffer ist zu klein
-1068 aspNoMoreSess   Der Server kann keine weitere Sessions mehr
                      aufbauen
-1069 aspNoServers    An dieser Adresse gibt es keinen Server mehr
-1070 aspParamErr     Fehler in der Parameter-Liste
-1071 aspServerBusy   Der Server kann im Augenblick keine Session
                      mehr aufbauen
-1072 aspSessClosed   Die Session wurde geschlossen
-1073 aspSizeErr      Der Befehlsblock ist zu groß
-1074 aspTooMany      Zu viele Clients (Server-Fehler)
-1075 aspNoAck        Der Server hat nicht geantwortet

AppleTalk -  ATP Fehler
-1096 reqFailed       Verbindung zum Router wurde unterbrochen
-1097 tooManyReqs     Zu viele gleichzeitige Anfragen
-1098 tooManySkts     Zu viele aktive Sockets
-1099 badATPSkt       Ungültiger ATP-Socket
-1100 badBuffNum      Falsche Angabe des Antwortpuffers
-1101 noRelErr        Keine Bestätigung (release) empfangen
-1102 cbNotFound      Der Control-Block wurde nicht gefunden
-1103 noSendResp      AddResponse aufgerufen ohne SendResponse
-1104 noDataArea      Kein Datenbereich angegeben für diesen Aufruf
-1105 reqAborted      Diese ERead-Funktion wurde abgebrochen

Data Stream Protocol - DSP driver Fehler
-1273 errOpenDenied   Verbindung konnte nicht geöffnet werden, weil
                      der Empfänger das Öffnen verweigerte
-1274 errDSPQueueSize Die Warteschlange ist zu klein
-1275 errFwdReset     Lesevorgang wegen eines Reset abgebrochen
-1276 errAttention    Attention-Nachricht war zu lang
-1277 errOpening      Verbindung konnte nicht geöffnet werden
-1278 errState        Falscher Verbindungszustand für diese Operation
-1279 errAborted      Funktion abgebrochen durch dspRemove oder
                      dspClose
-1280 errRefNum       Ungültige Verbindungsnummer

HFS Fehler
-1300 fidNotFound     Eine Datei mit dieser Nummer wurde nicht
                      gefunden
-1301 fidExists       Diese Nummer gibt es schon
-1302 notAFileErr     Die angegebene Datei ist ein Verzeichnis
-1303 diffVolErr      Die Dateien sind auf verschiedenen Volumes
-1304 catChangedErr   Das Verzeichnis hat sich geändert und die
                      CatPosition  kann falsch sein
-1305 desktopDamagedErr  Die Schreibtischdatei ist beschädigt
                         (The Finder will fix this, but if your
                         application is not running with the Finder,
                         use DTReset or DTDelete)