Internal File System Fehler
1     chNoBuf      Der Cache ist voll
2     chInUse      Dieser Block ist bereits in Gebrauch
3     chnotfound   Dieser Block wurde nicht gefunden
4     chNotInUse   Dieser freigegebene Block war nicht in Gebrauch
16    fxRangeErr   Diese Stelle der Datei liegt außerhalb der
                   Reichweite
17    fxOvFlErr    Die Extent-Datei ist voll
32    btnotfound   Der Eintrag wurde nicht gefunden
33    btexists     Der Eintrag existiert bereits
34    btnospace    Kein Platz mehr vorhanden
35    btnoFit      Der Eintrag paßt nicht mehr in den Knoten
36    btbadNode    Ungültiger Knoten entdeckt
37    btbadHdr     Ungültiger Eintrag im BTree-Header
48    cmnotfound   CNode nicht gefunden
49    cmexists     CNode existiert bereits
50    cmnotempty   CNode für Verzeichnis nicht leer (valence = 0)
51    cmRootCN     Ungültiger Verweis auf den Wurzel-CNode
52    cmbadnews    Ungültige Verzeichnisstruktur
53    cmFThdDirErr Der Dateizweig (thread) gehört zu einem
                   Verzeichnis, nicht zu einer Datei
54    cmFThdGone   Dieser Dateizweig existiert nicht
64    dsBadRotate  Fehler im BTree (bad BTree rotate)

Slot Declaration ROM Manager Fehler
1     siInitSDTblErr  Die Interrupt-Tabelle für die Slots konnte
                      nicht initialisiert werden
2     siInitVBLQsErr  Die VBL-Tasks (VBLqueues) für die Slots konnte
                      nicht initialisiert werden
3     siInitSPTblErr  Die Prioritätstabelle für die Slots konnte
                      nicht initialisiert werden
10    sdmJTInitErr    Die SDM-Tabelle konnte nicht initialisiert
                      werden
11    sdmInitErr      Der SDM konnte nicht initialisiert werden
12    sdmSRTInitErr   Die Slot-Ressource-Tabelle konnte nicht
                      initialisiert werden
13    sdmPRAMInitErr  Das Slot-PRAM konnte nicht initialisiert werden
14    sdmPriInitErr   Karten konnten nicht initialisiert werden

HD20 Driver Errors
16    wrtHsLw         HSHK low before starting
17    wrtHSLwTO       Time out waiting for HSHK to go low
19    wrtHSHighTO     Time out waiting for HSHK to go high
32    rdHsHi          HSHK high before starting
33    rdSyncTO        Time out waiting for sync ($AA) bye
34    rdGroupTO       Time out waiting for group
36    rdHoffSyncTO    Time out waiting for sync after holdoff
37    rdHsHiTO        Time out waiting for HSHK high
38    rdChksumErr     Checksum error on response packet
48    invalidResp     First byte in response packet was wrong
49    sqncNumErr      Sequence number in response packet was wrong
50    dNumberErr      Drive number in response packet was wrong
64    noResp          No response packet ever received

SCSI Manager Fehler
2     scCommErr       Kommunikationsfehler
                      (Protokoll zusammengebrochen)
3     scArbNBErr      Der Bus ist belegt, SCSI nicht erfolgreich
4     scBadparmsErr   Falsche Parameter im TIB
                      (bad parameter or TIB opcode)
5     scPhaseErr      Der Bus befindet sich in der falschen Phase
6     scCompareErr    Fehler beim Lesen (SCSI Manager busy with
                      another operation when SCSIGet was called)
7     scMgrBusyErr    SCSI Manager ist bereits beschäftigt
                      (SCSI Manager busy with another operation when
                      SCSIGet was called)
8     scSequenceErr   Falsche Reihenfolge der Phasen
                      (Attempted operation is out of sequence – e.g.,
                      calling SCSISelect before doing SCSIGet)
9     scBusTOErr      Bus-Timeout während blind-Read/Write
10    scComplPhaseErr SCSIComplete nicht erfolgreich,
                      Bus nicht in Status-Phase

Serial Driver Error Masks
1     swOverrunErr    Serial Driver overrun error
16    parityErr       Serial parity error
32    hwOverrunErr    Serial hardware overrun
64    framingErr      Serial framing error

Miscellaneous Result Code
1     evtNotEnb       Event not enabled at PostEvent

CDev Errors
0     cdevMemErr      Memory shortfall; alert user please
1     cdevResErr      Couldn't get a needed resource; alert
3     cdevUnset       cdevValue is initialized to this
-1    cdevGenErr      General error; gray cdev w/o alert

Script Manager Errors
0     smNotTruncated  No truncation was necessary
1     smTruncated     Truncation performed
-1    smTruncErr      General error

Communications Toolbox Errors
0     ctbuNoErr        ????
-1    ctbuGenericError ????

Communications Resource Manager Errors
0     crmNoErr        ????
-1    crmGenericError ????

Connection Manager Errors
0     cmNoErr            ????
1     cmRejected         ????
2     cmFailed           ????
3     cmTimeOut          ????
4     cmNotOpen          ????
5     cmNotClosed        ????
6     cmNoRequestPending ????
7     cmNotSupported     ????
8     cmNoTools          ????
9     cmUserCancel       ????
11    cmUnknownError     ????
-1    cmGenericError     ????

File Transfer Manager Errors
0     ftNoErr           ????
1     ftRejected        ????
2     ftFailed          ????
3     ftTimeOut         ????
4     ftTooManyRetry    ????
5     ftNotEnoughDSpace ????
6     ftRemoteCancel    ????
7     ftWrongFormat     ????
8     ftNoTools         ????
9     ftUserCancel      ????
10    ftNotSupported    ????
11    ftUnknownError    ????
-1    ftGenericError    ????

Midi Manager MIDIPacket Errors
1     midiOverflowErr      ????
2     midiSCCErr           ????
3     midiPacketErr        ????
255   midiMaxErr           all command words less than this are
                           errors
-250  midiNoClientErr      Kein Client mit dieser Nummer gefunden
-251  midiNoPortErr        Kein Port mit dieser Nummer vorhanden
-252  midiTooManyPortsErr  Es sind bereits zu viele Ports in diesem
                           System installiert
-253  midiTooManyConsErr   Zu viele Verbindungen wurden hergestellt
-254  midiVConnectErr      Virtuelle Verbindung hergestellt
-255  midiVConnectMade     Virtuelle Verbindung entfernt
-256  midiVConnectRmvd     Virtuelle Verbindung aufgelöst
-257  midiNoConErr         Keine Verbindung zwischen den angegebenen
                           Ports
-258  midiWriteErr         Fehler beim Schreiben auf die angegebenen
                           Ports
-259  midiNameLenErr       Der Name ist länger als 31 Zeichen
-260  midiDuplDErr         Die Nummer des Clients ist doppelt
                           vorhanden
-261  midiInvalidCmdErr    Dieser Port unterstützt dieses Kommando
                           nicht

Terminal Manager Errors
0     tmNoErr           ????
1     tmNotSent         ????
2     tmEnvironsChanged ????
7     tmNotSupported    ????
8     tmNoTools         ????
11    tmUnknownError    ????
-1    tmGenericError    ????

AppleTalk Errors
-1    overrunErr      ???? (returned by ReadPacket & ReadRest
                           routines)
-2    crcErr          ????
-3    underrunErr     ????
-4    lengthErr       ????

System Errors to put up msg dialogs
-10   dsMacsBugInstalled       say “MacsBug Installed”
-11   dsDisassemblerInstalled  say “Disassembler Installed”
-12   dsHD20Installed          say “HD20 Startup”