A/D pøevodník
Analogovì-digitální pøevodník, obvod, který pøevádí analogový signál na digitální prostøednictvím vzorkování a digitalizace takto získaných hodnot. Digitalizovat lze zvuk, obraz a další analogové velièiny. A/D pøevodníky mají podobu složitých integrovaných obvodù a jsou nezbytnou souèástí zvukových karet, karet pro práci s videem i jiných zaøízení.

ActiveMovie
Nástupce systémového rozšíøení Video for Windows spoleènosti Microsoft. Tato technologie je optimalizována zejména pro hry, Internet a CD-ROMy.

antialiasing
Proces vyhlazování hran písma nebo grafických objektù (vzniklých nízkým rozlišením zobrazovacího systému).

AV hard disk
Pevné disky s vysokou kapacitou, optimalizované pro plynulý tok dat u hudebních aplikací a aplikací pro úpravy videa.

AVI (Audio Video Interleave, Video for Windows)
AVI bylo vyvinuto firmou Microsoft pro pøehrávání (kompresi a de- kompresi) digitálního videa na poèítaèích s Windows. Brzy bude nahrazeno formátem ActiveMovie.