Cartoon animace
Poèítaèové zpracování kreslených animací. Programy pro tento zpùsob tvorby animovaných filmù ulehèují práci klasickým animátorùm (kolorování postavièek, kompozice pozadí, dopoèítávání pohybu atd.).

CCD èip
Charged Coupled Device - prvek s vázaným nábojem. Jde 
o zaøízení, které mìní dopadající svìtlo na elektrické velièiny odpovídající jeho intenzitì. Skládá se z velikého množství miniaturních polovodièových snímaèù, z nichž každý mùže 
po expozici svìtlem získat elektrický náboj, který lze odeèíst a dál 
s ním pracovat nebo jej zaznamenat. Kvalita, citlivost a množství obrazových bodù CCD je jedním ze základních parametrù urèujících celkovou kvalitu zaøízení pro práci s obrazem.

CD-I (Compact Disc Interactive - interaktivní kompaktní disk)
Zvláštní pøehrávaè CD-ROM vyvinutý firmou Philips pro pøehrávání CD-ROM diskù tzv. "Zelené knihy".

CD-R (Compact Disc Recordable - nahrávatelný kompaktní disk)
Formát CD-ROM, který vám umožòuje nahrávat data na disk v nì- kolika pøístupech. Každé nahrávání dat se nazývá "nahrávací frekvence" (session). Pro pøehrání CD-R disku s více frekvencemi (multisession) potøebujete CD-ROM, která je s tímto zpùsobem nahrávání kompatibilní.

CD-ROM
Dnes již standardní pøenosné médium, na které se vejde pøibližnì 650 MB dat pøi použití témìø stejné technologie jako u audio CD.

CMYK
Metoda vyjádøení barev, založená na standardních barvách používaných v tisku cyan - tyrkysová, magenta - purpurová, yellow – žlutá a black – èerná.

CODEC (Compressor/Decompressor algorithms - kompresní 
a dekompresní algoritmy)
Schéma komprese a dekomprese, které je používáno systémovým softwarem (jako je rozšíøení Microsoft Video for Windows nebo QuickTime firmy Apple) a externím digitalizujícím nebo pøehrávacím hardwarem. Pro použití na CD-ROM nebo Internetu je vhodný napø. Cinepak-Codec spoleènosti Radius, který je dostupný pro platformy Windows i Macintosh.