M-JPEG
Motion-JPEG. Metoda komprese videosignálu využívaná nejèastìji pøi poèítaèovém zpracování videa.

Motion-blur
Efekt rozmazaného obrazu, zpùsobeného rychlým pohybem. Lze jej nalézt jak u bitmapových editorù, tak i u nástrojù pro animace.

Motion-capture
Zpùsob jak vytvoøit vìrný pohyb (u animací), kdy se pomocí speciálních snímaèù pohybu (elektromagnetických nebo optických) snímá v reálném èase pohyb figuranta v prostoru 
a formou digitálních dat se pøenáší na poèítaèový model.

Motion-JPEG
Komprese typu JPEG je aplikována na každý snímek video sekvence. Tento formát je podporován vìtšinou bìžnì užívaných karet pro digitalizaci videa.

MPEG
Kompresní systém vyvinutý spoleèností Motion Picture Experts Group - MPEG. Tato technologie umožòuje zmenšit objem komprimovaných obrazových dat až v pomìru 1  200.